{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"merged":[[10,1,10,3],[12,1,12,3],[15,0,15,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["■TWLカードメモリ　容量による仕様違い　　"]
[]
[null,"256・512Mbit(特別仕様－マクロニクス製XtraROMのみに採用される仕様) ","256Mbit・512Mbit","１Gbit・２Gbit","4Gbit～32Gbit","開発カード(256M～32G予定)"]
["SECURE　MODEの仕様","暗号化コマンド(8Byte)を入力後、2320クロックのダミークロックを入力する必要がある。ダミークロック入力後、コマンドが実行される。(現行NTRカードのマスクROMと同じ仕様。)","暗号化コマンド(８Byte)入力後、一旦CEBを立ち上げる。ウェイトを入れた後、再度コマンドを入力すると、コマンドが実行される。(現行NTRカードの３Dメモリと同じ仕様。)","左に同じ","左に同じ","左に同じ"]
["Read Latency(1 page読み、RD__CACHE_START)","3us\n(TWLソフトではマスクROM設定を使用できないようにする。つまり、レイテンシーの設定は230μs固定にする。）","230us","230us","230us","230us"]
["Cache Read","非対応","非対応","\n対応\n\nただし、１G　３DメモリがCache Read非対応のため、１GでCache Readは使用禁止。２Gは使用可能。","対応","対応"]
["GAME MODE時、GAME2 MODE時のBootSegment領域の読み出し","読み出し不可能。\n\n(読み出した場合は、PAGE64のミラーイメージが出力される。)","読み出し不可能。\n\n(読み出した場合は、PAGE64のミラーイメージが出力される。)","\n読み出し可能。\n\nただし、”メモリマップ７”の設定にすると、GAME MODEでBootSegment領域が読み出せなくなる。現行のDSカードメモリの仕様と一致させるため、用意したメモリマップ。","読み出し可能。","256M・512Mは読み出し不可能\n\n1G～32Gは読み出し可能。"]
["Normal領域","非対応","対応\n\nただし、マクロニクス製XtraROMがNormal領域に対応できなかったため、ライセンシーに公開するかどうかは上の判断が必要。(チップシュリンクを行う可能性は低いため、ライセンシーへの公開は難しいかも。)","\n対応\n\nただし、マクロニクス製XtraROMがNormal領域に対応できなかったため、供給量に問題がある。したがって、ライセンシーに公開するかどうかは上の判断が必要。しかし、チップシュリンクなどで対応される可能性は大きいため、供給量の問題はいずれ解消される可能性がある。","\n対応\n\nただし、マクロニクス製XtraROMがNormal領域に対応できなかったため、供給量に問題がある。したがって、ライセンシーに公開するかどうかは上の判断が必要。しかし、チップシュリンクなどで対応される可能性は大きいため、供給量の問題はいずれ解消される可能性がある。","対応予定"]
["ID3","40h(RD_ST非対応)","E0h(RD_ST対応)\nC0h(RD_ST非対応)","E0h(RD_ST対応)\nC0h(RD_ST非対応)","E0h(RD_ST対応)\nC0h(RD_ST非対応)","E0h、C0、E1h、C1h\n(スイッチにより切り替え可能にする予定。)"]
[]
[null,"”RD_ST対応のメモリ”は、RD_STにてSTATUSを読み、Read Disturbが発生していないかどうかをチェックする。(Cache Read中にSTATUSを読む必要は無い。）"]
[]
[null,"”RD_ST非対応のメモリ”は、STATUSの代わりにデバイスIDを読む。(”RD_ST対応のメモリ”と同じタイミングにするため)"]
[]
[]
["■現行NTRカードメモリ(TWLカード用メモリが採用されると量産されなくなる。)"]
[]
[null,"64M～512Mbit(マスクROMなど) ","256M・512M(３Dメモリ)","１Gbit・２Gbit","4Gbit(Note2)","開発カード(64M～２G対応)"]
["SECURE　MODEの仕様","暗号化コマンド(8Byte)を入力後、2320クロックのダミークロックを入力する必要がある。ダミークロック入力後、コマンドが実行される。","暗号化コマンド(８Byte)入力後、一旦CEBを立ち上げる。ウェイトを入れた後、再度コマンドを入力すると、コマンドが実行される。","左に同じ","左に同じ","暗号化コマンド(8Byte)を入力後、2320クロックのダミークロックを入力する必要がある。ダミークロック入力後、コマンドが実行される。(マスクROMと同じ仕様。)"]
["Read latency","3us","230us","230us","230us","3us"]
["Cache Read","非対応","非対応","\n非対応(Note1）\n","対応","非対応"]
["GAME MODE時BootSegment領域の読み出し","読み出し不可能\n","読み出し不可能\n","読み出し不可能\n","読み出し可能","読み出し不可能"]
["ID3","00h","80h","80h","80h","00ｈ"]
[]
[null,"(Note1）２GbitのDSソフトでCache Readを使用できるようになるのは、３Dメモリの２GbitのTWLカードメモリが使用できるようになってから。(2008年末以降予定)"]
[]
[null,"(Note2)DSカード用４Gbitメモリは、現行４Gbitのソフトを開発する環境がないため、量産で使用される可能性は低い。"]
[null,"　　　　　４Gbitのソフトを開発できるようになるのはTWLのデバッガが出てきてからになるので、４GbitのソフトはTWLカードメモリで量産される可能性が高い。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}