{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":22,"rows_kept":46,"merged":[[6,1,21,1],[6,3,17,3],[6,11,7,16],[7,20,7,21],[8,6,8,7],[9,6,12,21],[13,6,16,21],[18,3,25,3],[18,6,25,21],[22,1,40,1],[26,3,40,3],[26,12,27,15],[28,6,32,21],[33,6,36,21],[37,6,38,21],[39,6,40,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"NORフラッシュマップ"]
[]
[null,"NORフラッシュは、ローンチ時は1Mbitフラッシュが使用されるが、ランニングチェンジで32Kbit EEPROMに切り替わる。"]
[]
[null,"1Mbitフラッシュ",null,"32KBit EEPROM",null,null,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,"A","B","C","D","E","F"]
[null,"プロテクト領域",null,"プロテクト領域",null,"0x0000",{"$nulls":5},"NTR-IPL2ヘッダ\n（0x28bytes)"]
[{"$nulls":19},"0x57","0xFFFF"]
[{"$nulls":5},"0x0020","0x3FC0"]
[{"$nulls":6},"NTR無線パラメータ\n(0x1D8bytes)"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"0x0200","\nTWL NORファーム予約領域\n(0x100bytes)"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"0x02F0",{"$nulls":15},"0x80"]
[{"$nulls":3},"未割り当て領域",null,null,"未割り当て領域"]
[]
[]
[]
[null,"アンプロテクト領域",{"$nulls":3},"0x10000"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"アンプロテクト領域",null,"0x1F300",{"$nulls":6},"予約\n(0xFFbytes)"]
[{"$nulls":21},"0x80"]
[{"$nulls":5},"0x1F400","TWL WiFi設定\n(0x600bytes : AP設定0x200*3個)"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"0x1FA00","NTR WiFi設定\n（0x400bytes : AP設定0x100*4個）"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"0x1FE00","NTR 本体設定データ ミラー１\n(0x100bytes)"]
[]
[{"$nulls":5},"0x1FF00","NTR 本体設定データ ミラー２\n(0x100bytes)"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"NTR本体設定データのアドレスは、IPL2ヘッダ内のアドレス0x0020,0x0021の2bytesのデータを８倍して算出"]
[{"$nulls":7},"NTR-WiFi設定データのアドレスは、NTR本体設定データアドレス-0x400で算出。"]
[{"$nulls":7},"TWL-WiFi設定データのアドレスは、NTR本体設定データアドレス-0xA00で算出。"]