{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":143,"n_cols":10,"rows_kept":143,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[22,9,25,9],[28,8,29,8],[97,9,102,9],[117,8,118,8],[119,8,123,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["○TWLマスターエディタ  MRC機能 デバッグ項目",null,null,"(ROMのつくりかたは列ごと「非表示」になっているので注意。)",{"$nulls":3},"カードとNAND両方がエラーの対象とする場合はカードのみ作成"]
["No.","ソフト名","確認したいこと","日本語版での「エラー情報」タブの表示",null,"英語版での「エラー情報」タブの表示",null,"ROMのつくりかた","対象メディア","備考"]
[{"$nulls":3},"項目名","メッセージ","項目名","メッセージ"]
[1,"regular_card1.srl","何もエラーが表示されないこと","-","-","-","-","何もしない(正常)","Card"]
[2,"regular_nand1.srl/.tad","何もエラーが表示されないこと","-","-","-","-","何もしない(正常)","NAND"]
[3,"title_name_card1.srl","エラーが表示されること","ソフトタイトル","使用不可のASCIIコードが使用されています。",null,null,"小文字が含まれている","Card"]
[4,"title_name_card2.srl","エラーが表示されること","ソフトタイトル","スペース部分には20hを登録してください。",null,null,"スペースが00hになっている","Card"]
[5,"title_name_card3.srl","エラーが表示されること","ソフトタイトル","未使用部分には00hを登録してください。",null,null,"末尾がスペースで埋められている","Card"]
[6,"game_code_card1.srl","エラーが表示されること","イニシャルコード","使用不可のASCIIコードが使用されています。",null,null,"小文字が含まれている","Card"]
[7,"game_code_card2.srl","エラーが表示されること","イニシャルコード","SDKデフォルトのコード(NTRJ)が使用されています。",null,null,"SDKのデモ(NTRJ)を使用する","Card"]
[8,"maker_code_card1.srl","エラーが表示されること","メーカーコード","使用不可のASCIIコードが使用されています。",null,null,"小文字が含まれている","Card"]
[9,"device_type_card1.srl","エラーが表示されること","デバイスタイプ","不正な値です。00hを設定してください。",null,null,"01hとなっている","Card/NAND"]
[10,"rom_version_card1.srl","エラーが表示されること","リマスターバージョン","不正な値です。正式版では00h-0Fhのいずれかの値、\n事前版ではE0hを登録してください。",null,null,"10hとなっている","Card/NAND"]
[11,"rom_version_card2.srl","・エラーが表示されないこと\n・「ROM基本情報」タブの「E(準備版)」に\n  チェックが入ること","リマスターバージョン","不正な値です。正式版では00h-0Fhのいずれかの値、\n事前版ではE0hを登録してください。",null,null,"E0hとなっている","Card/NAND"]
[12,"rom_speed_type_card1.srl","エラーが表示されること","諸フラグ","rfsファイルでROMSpeedTypeが設定されていません。",null,null,"カードアプリなのにRomSpeedTypeが設定されていない","Card"]
[13,"rom_speed_type_nand1.srl","エラーが表示されないこと","諸フラグ","rfsファイルでROMSpeedTypeが設定されていません。",null,null,"NANDアプリでRomSpeedTypeが設定されていない","NAND"]
[14,"banner_offset_card1.srl","エラーが表示されること","バナーオフセット","バナーデータが設定されていません。",null,null,"00000000hとなっている","Card/NAND"]
[15,"logo_crc_card1.srl","エラーが表示されること","キャラクターデータCRC","計算結果と一致しません。キャラクターデータが改ざんされた可能性があります。",null,null,"0000hとなっている","Card/NAND"]
[16,"header_crc_card1.srl","エラーが表示されること","ROMヘッダCRC","計算結果と一致しません。ROMヘッダが改ざんされた可能性があります。",null,null,"0000hとなっている","Card/NAND"]
[17,"valid_size_card1.srl","エラーが表示されること","ROM実効サイズ","値が設定されていません。",null,null,"0000hとなっている","Card/NAND"]
[18,"syscall_card1.srl","エラーが表示されること","システムコールライブラリ","システムコールライブラリがSDKデフォルトです。",null,null,"SDKのデモを使用する","Card/NAND"]
[19,"platform_card1.srl","エラーが表示されること","プラットフォーム","本プログラムはTWL対応ROM専用です。\nNTR専用ROMデータを入力することはできません。",null,null,"NTR専用ソフトに署名をつける","Card/NAND"]
[20,"rom_size_card1.srl","警告が表示されること","デバイス容量","実ファイルサイズに比べて無駄のある値が設定されています。",null,null,"256MbitのファイルのROMサイズに512Mbitを指定する","Card","サイズが大きいので\n西川がローカルで所有"]
[21,"rom_size_card2.srl","エラーが表示されること","デバイス容量","実ファイルサイズよりも小さい値が設定されています。",null,null,"512MbitのファイルのROMサイズに256Mbitを指定する","Card"]
[22,"rom_size_card3.srl","エラーが表示されること","デバイス容量","指定可能な容量ではありません。",null,null,"128Mbitを指定する","Card"]
[23,"rom_size_card4.srl","エラーが表示されること","デバイス容量","指定可能な容量ではありません。",null,null,"8Gbitを指定する","Card"]
[24,"rom_size_nand1.srl","エラーが表示されること","デバイス容量","指定可能な容量ではありません。",null,null,"512MBitを指定する","NAND"]
[25,"mrom_card1.srl","エラーが表示されること","ROMコントロール情報","TWLではマスクROMは用意されていません。\nワンタイムPROM設定にしてください。",null,null,"MROM設定にする","Card/NAND"]
[26,"disable_debug_card_usr1.srl","エラーが表示されること","デバッガ動作禁止フラグ","デバッガ上で解析不可能な設定になっています。\nこの設定は許可されていません。",null,null,"ユーザアプリの第3bitを立てる","Card/NAND"]
[27,"disable_debug_nand_sys1.srl","警告が表示されること","デバッガ動作禁止フラグ","デバッガ上で解析可能な設定になっています。\nデバッガ向けのソフトとしてROMをリリースする場合には\nセキュリティ上問題がないかご確認ください。",null,null,"システムアプリの第3bitを下ろす"]
[28,"normal_jump_card_usr1.srl","エラーが表示されること","ノーマルジャンプ許可","ノーマルアプリジャンプは許可されていません。",null,null,"ユーザアプリの第0bitを立てる","Card/NAND"]
[29,"normal_jump_nand_sys1.srl","エラーが表示されないこと","ノーマルジャンプ許可","ノーマルアプリジャンプは許可されていません。",null,null,"システムアプリの第0bitを立てる","NAND"]
[30,"rom_offset_card1.srl","エラーが表示されること","TWL ROMオフセット","TWLノーマル領域ROMオフセット(NA)およびTWL専用領域ROMオフセット(KA)は、\nともに1以上でなければならず、かつ NA は KA を超えてはいけません。",null,null,"ノーマル領域ROMオフセット(NA)を0","Card"]
[31,"rom_offset_card2.srl","エラーが表示されること","TWL ROMオフセット","TWLノーマル領域ROMオフセット(NA)およびTWL専用領域ROMオフセット(KA)は、\nともに1以上でなければならず、かつ NA は KA を超えてはいけません。",null,null,"セキュア領域ROMオフセット(KA)を0","Card"]
[32,"rom_offset_card3.srl","エラーが表示されること","TWL ROMオフセット","TWLノーマル領域ROMオフセット(NA)およびTWL専用領域ROMオフセット(KA)は、\nともに1以上でなければならず、かつ NA は KA を超えてはいけません。",null,null,"NA = 2h と KA = 1h","Card"]
[33,"region_card1.srl","エラーが表示されること","リージョン","仕向地の組み合わせが不正です。\nペアレンタルコントロールの情報を無視して読み込みました。",null,null,"日米両方を立てる","Card/NAND"]
[34,"region_card2.srl","エラーが表示されること","リージョン","仕向地の組み合わせが不正です。\nペアレンタルコントロールの情報を無視して読み込みました。",null,null,"ユーザアプリなのにオールリージョン","Card/NAND"]
[35,"access_card_usr0.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","Common Client Key へのアクセスは許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","Card/NAND"]
[36,"access_card_usr1.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot B for ES へのアクセスは許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","Card/NAND"]
[37,"access_card_usr2.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot C for NAM へのアクセスは許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","Card/NAND"]
[38,"access_card_usr3.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","SDカードへのアクセスは許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","Card/NAND"]
[39,"access_card_usr4.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","NANDフラッシュメモリ へのアクセスは許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","Card"]
[40,"access_card_usr5.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカード へのアクセスは許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","Card/NAND"]
[41,"access_card_usr7.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot B (JPEG signature) for the launcher へのアクセスは許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","Card/NAND"]
[42,"access_card_usr8.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードのNTR互換領域 へのアクセスは許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","Card/NAND"]
[43,"access_card_usr5_8.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードアクセス方法にノーマルモードと\nNTRモードの両方を設定することはできません。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[44,"access_card_usr9.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot A for the SSL client certification へのアクセスは許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","Card/NAND"]
[45,"access_card_usr10.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","Jpeg署名(JpegSign)が有効になっています。",null,null,"該当ビットを立てる","Card"]
[46,"access_card_usr11.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","写真データベースへリードアクセスは許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","Card/NAND"]
[47,"access_card_usr12.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","写真データベースへライトアクセスは許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","Card/NAND"]
[48,"access_card_usr11_12.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","・写真データベースへリードアクセスは許可されていません。\n・写真データベースへライトアクセスは許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","Card/NAND"]
[49,"access_card_usr13.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","未定義のアクセスビットが設定されています。この設定は許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","Card/NAND"]
[50,"access_card_usr31.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","Common Client Key for the debugger system menu へのアクセスは許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","Card/NAND"]
[51,"access_nand_usr4.srl","エラーが表示されないこと","アクセスコントロール情報","NANDフラッシュメモリ へのアクセスは許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[52,"access_nand_sys0.srl","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","Common Client Key へアクセス可能になっています。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[53,"access_nand_sys1.srl","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot B for ES へアクセス可能になっています。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[54,"access_nand_sys2.srl","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot C for NAM へアクセス可能になっています。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[55,"access_nand_sys3.srl","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","SDカードへアクセス可能になっています。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[56,"access_nand_sys4.srl","エラーが表示されないこと","アクセスコントロール情報","NANDフラッシュメモリ へアクセス可能になっています。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[57,"access_nand_sys5.srl","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカード へアクセス可能になっています。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[58,"access_nand_sys7.srl","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot B (JPEG signature) for the launcher へアクセス可能になっています。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[59,"access_nand_sys8.srl","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードのNTR互換領域 へアクセス可能になっています。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[60,"access_nand_sys5_8.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードアクセス方法にノーマルモードと\nNTRモードの両方を設定することはできません。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[61,"access_nand_sys9.srl","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot A for the SSL client certification へアクセス可能になっています。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[62,"access_nand_sys10.srl","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES SlotB (JPEG signature) for the user へアクセス可能になっています。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[63,"access_nand_sys11.srl","・エラーが表示されないこと\n・「TWL拡張情報タブ」の「写真データベース(photo:)」に\n  \"Read Only\"と表示されること","アクセスコントロール情報","未定義のアクセスビットが設定されています。この設定は許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[64,"access_nand_sys12.srl","・エラーが表示されないこと\n・「TWL拡張情報タブ」の「写真データベース(photo:)」に\n  \"Write Only\"と表示されること","アクセスコントロール情報","未定義のアクセスビットが設定されています。この設定は許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[65,"access_nand_sys11_12.srl","・エラーが表示されないこと\n・「TWL拡張情報タブ」の「写真データベース(photo:)」に\n  \"Read/Write\"と表示されること","アクセスコントロール情報","未定義のアクセスビットが設定されています。この設定は許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[66,"access_nand_sys13.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","未定義のアクセスビットが設定されています。この設定は許可されていません。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[67,"access_nand_sys31.srl","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","Common Client Key for the debugger system menu へアクセス可能になっています。",null,null,"該当ビットを立てる","NAND"]
[68,"tcl_nand_usr1.srl","エラーが表示されないこと","アクセスコントロール情報","写真データベースへのライトアクセスもしくはSDカードへのアクセスが指定されていないにもかかわらずJpeg署名(JpegSign)が有効になっています。",null,null,"RSFで以下の設定をする。\nPhotoAccess: 設定しない\nSDCardAccess: FALSE\nJpegSign: FALSE"]
[69,"tcl_nand_usr2.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","写真データベースへのライトアクセスもしくはSDカードへのアクセスが指定されていないにもかかわらずJpeg署名(JpegSign)が有効になっています。",null,null,"RSFで以下の設定をする。\nPhotoAccess: 設定しない\nSDCardAccess: FALSE\nJpegSign: TRUE"]
[70,"tcl_nand_usr3.srl","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","Jpeg画像をSDカードに読み書きする場合にはJpeg署名(JpegSign)の付与と検証が必要になりますのでご注意ください。(Jpeg画像をSDカードに読み書きしない場合、この警告を無視していただいて構いません。)",null,null,"RSFで以下の設定をする。\nPhotoAccess: 設定しない\nSDCardAccess: TRUE\nJpegSign: FALSE"]
[71,"tcl_nand_usr4.srl","エラーが表示されないこと","アクセスコントロール情報","写真データベースへのライトアクセスもしくはSDカードへのアクセスが指定されていないにもかかわらずJpeg署名(JpegSign)が有効になっています。",null,null,"RSFで以下の設定をする。\nPhotoAccess: 設定しない\nSDCardAccess: TRUE\nJpegSign: TRUE"]
[72,"tcl_nand_usr5.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","写真データベースへのライトアクセスが指定されているにもかかわらずJpeg署名(JpegSign)が有効になっていません。",null,null,"RSFで以下の設定をする。\nPhotoAccess: Read\nSDCardAccess: FALSE\nJpegSign: FALSE"]
[73,"tcl_nand_usr6.srl","エラーが表示されないこと","アクセスコントロール情報","写真データベースへのライトアクセスが指定されているにもかかわらずJpeg署名(JpegSign)が有効になっていません。",null,null,"RSFで以下の設定をする。\nPhotoAccess: Read\nSDCardAccess: FALSE\nJpegSign: TRUE"]
[74,"tcl_nand_usr7.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","写真データベースへのライトアクセスが指定されているにもかかわらずJpeg署名(JpegSign)が有効になっていません。",null,null,"RSFで以下の設定をする。\nPhotoAccess: Read\nSDCardAccess: TRUE\nJpegSign: FALSE"]
[75,"tcl_nand_usr8.srl","エラーが表示されないこと","アクセスコントロール情報","写真データベースへのライトアクセスが指定されているにもかかわらずJpeg署名(JpegSign)が有効になっていません。",null,null,"RSFで以下の設定をする。\nPhotoAccess: Read\nSDCardAccess: TRUE\nJpegSign: TRUE"]
[76,"tcl_nand_usr9.srl","エラーが表示されないこと","アクセスコントロール情報","写真データベースへのライトアクセスもしくはSDカードへのアクセスが指定されていないにもかかわらずJpeg署名(JpegSign)が有効になっています。",null,null,"RSFで以下の設定をする。\nPhotoAccess: ReadWrite\nSDCardAccess: FALSE\nJpegSign: FALSE"]
[77,"tcl_nand_usr10.srl","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","写真データベースへのライトアクセスもしくはSDカードへのアクセスが指定されていないにもかかわらずJpeg署名(JpegSign)が有効になっています。",null,null,"RSFで以下の設定をする。\nPhotoAccess: ReadWrite\nSDCardAccess: FALSE\nJpegSign: TRUE"]
[78,"tcl_nand_usr11.srl","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","Jpeg画像をSDカードに読み書きする場合にはJpeg署名(JpegSign)の付与と検証が必要になりますのでご注意ください。(Jpeg画像をSDカードに読み書きしない場合、この警告を無視していただいて構いません。)",null,null,"RSFで以下の設定をする。\nPhotoAccess: ReadWrite\nSDCardAccess: TRUE\nJpegSign: FALSE"]
[79,"tcl_nand_usr12.srl","エラーが表示されないこと","アクセスコントロール情報","写真データベースへのライトアクセスもしくはSDカードへのアクセスが指定されていないにもかかわらずJpeg署名(JpegSign)が有効になっています。",null,null,"RSFで以下の設定をする。\nPhotoAccess: ReadWrite\nSDCardAccess: TRUE\nJpegSign: TRUE"]
[80,"shared2_card_usr1.srl","エラーが表示されること","Shared2ファイルサイズ","Shared2ファイルへのアクセスが指定されていないにも\nかかわらずファイルサイズが設定されています。",null,null,"アクセスコントロール情報の第6bitを立てずに\nShared2ファイル5のサイズを2MBに設定する","Card/NAND"]
[81,"shared2_card_usr2.srl","エラーが表示されること","Shared2ファイルサイズ","Shared2ファイルへのアクセスが指定されているにも\nかかわらずファイルサイズが設定されていません。",null,null,"アクセスコントロール情報の第6bitを立てて\nShared2ファイル0～5のサイズを0に設定する","Card/NAND"]
[82,"shared2_file*_card_usr1.srl","エラーが表示されること","Shared2ファイルサイズ","Shared2ファイル(No.*)へのアクセスは許可されていません。",null,null,"アクセスコントロール情報の第6bitを立てて\n各Shared2ファイルのサイズを2MBに設定する","Card/NAND"]
[83,"shared2_nand_sys1.srl","エラーが表示されること","Shared2ファイルサイズ","Shared2ファイルへのアクセスが指定されていないにも\nかかわらずファイルサイズが設定されています。",null,null,"カード版の0x234(TitleID_Hi)を00h→41hにする","Card/NAND"]
[84,"shared2_nand_sys.srl","エラーが表示されること","Shared2ファイルサイズ","Shared2ファイルへのアクセスが指定されているにも\nかかわらずファイルサイズが設定されていません。",null,null,"カード版の0x234(TitleID_Hi)を00h→42hにする","Card/NAND"]
[85,"shared2_file*_nand_sys1.srl","警告が表示されること","Shared2ファイルサイズ","Shared2ファイル(No.*)へのアクセス(非公開)が設定されています。\nアクセス許可されているかご確認ください。",null,null,"カード版の0x234(TitleID_Hi)を00h→43hにする","Card/NAND"]
[86,"scfg_card1.srl","警告が表示されること","SCFG設定","SCFGレジスタへアクセス可能になっています。",null,null,"第31bitを立てる","Card/NAND"]
[87,"whitelist.srl","エラーが表示されること","TWL拡張諸フラグ","本来、立つことのないフラグが立てられています。\nビルド時の設定をご確認ください。",null,null,"第6bitを立てる","Card/NAND"]
[88,"icon_flag_card1.srl","エラーが表示されること","アイコン表示フラグ","ワイヤレス通信アイコンとWi-Fi通信アイコンは同時に表示できません。",null,null,"第3bitと第4bitを同時に立てる","Card"]
[89,"titleid_lo_nand1.srl","警告が表示されること","TitleID Lo","TitleIDとイニシャルコードが一致しません。",null,null,"20080911版のPictoChatを使用する","Card/NAND"]
[90,"apptype_nand1.srl","エラーが表示されること","アプリ種別","このソフトはランチャーアプリです。本プログラムでは未対応です。",null,null,"UIGランチャーの署名をユーザにする","Card/NAND"]
[91,"file_size_card1.srl","警告が表示されること","実ファイルサイズ","中途半端な値です。通常では2のべき乗の値です。",null,null,"1バイト削る","Card"]
[92,"file_size_nand1.srl","エラーが表示されること","NAND領域の使用サイズ","NANDアプリによるNAND領域の使用サイズが32MBを超えています。",null,null,"DSサウンドのPublicセーブデータと\nPrivateセーブデータをともに1000000(16MB)にする","NAND"]
[93,"file_size_nand2.srl","エラーが表示されないこと","NAND領域の使用サイズ","NANDアプリによるNAND領域の使用サイズが32MBを超えています。",null,null,"DSサウンドのPublicセーブデータと\nPrivateセーブデータをともに0800000(8MB)にする","NAND"]
[94,"file_size_nand3.srl","エラーが表示されること","NAND領域の使用サイズ","NANDアプリによるNAND領域の使用サイズが16MBを超えています。",null,null,"ユーザアプリのPubilcセーブデータと\nPrivateセーブデータとともに0800000(8MB)にする","NAND"]
[95,"padding_card1.srl","エラーが表示されること","SI-Frash対応","1GbitROMの容量制限が守られていません。",null,null,"1Gbitの最終20Mbitの先頭をFEhにする","Card","サイズが大きいので\n西川がローカルで所有"]
[96,"padding_card2.srl","エラーが表示されること","SI-Frash対応","1GbitROMの容量制限が守られていません。",null,null,"1Gbitの最終20Mbitの終端をFEhにする","Card"]
[97,"padding_card3.srl","エラーが表示されること","SI-Frash対応","2GbitROMの容量制限が守られていません。",null,null,"2Gbitの最終40Mbitの先頭をFEhにする","Card"]
[98,"padding_card4.srl","エラーが表示されること","SI-Frash対応","2GbitROMの容量制限が守られていません。",null,null,"2Gbitの最終40Mbitの終端をFEhにする","Card"]
[99,"padding_card5.srl","エラーが表示されること","SI-Frash対応","4GbitROMの容量制限が守られていません。",null,null,"4Gbitの最終83Mbitの先頭をFEhにする","Card"]
[100,"padding_card6.srl","エラーが表示されること","SI-Frash対応","4GbitROMの容量制限が守られていません。",null,null,"4Gbitの最終83Mbitの終端をFEhにする","Card"]
[101,"seg3crc_card1.srl","エラーが表示されること","セグメント3CRC","セグメント3領域のデータに誤りがあります。",null,null,"3FFFhを変更する","Card"]
[102,"banner_card1.srl","エラーが表示されること","バナー","不正な文字セットが使用されています。",null,null,"漢字を埋め込む","Card/NAND"]
[103,"clone_boot_card1.srl","・エラーが表示されないこと\n・「ROM基本情報」タブの「特記事項」に\n  「クローンブート対応」と表示されること","旧開発用暗号フラグ","このROMはクローンブート対応アプリですが、\n製品用本体ではクローンブートができなくなります。",null,null,"署名を埋め込んだsrlを使用する","Card/NAND"]
[104,"clone_boot_card2.srl","エラーが表示されること","旧開発用暗号フラグ","このROMはクローンブート対応アプリですが、\n製品用本体ではクローンブートができなくなります。",null,null,"RC2よりも前でビルドしたsrlに署名を埋め込む","Card/NAND"]
[105,"hybrid_nand1.srl","エラーが表示されること","NANDアプリのHYBRID条件","クローンブート対応でないNANDアプリを\nHYBRID版として作成することは許可されていません。",null,null,"ただのHYBRIDアプリ","NAND"]
[106,"hybrid_cloneboot_nand1.srl","・エラーが表示されないこと\n・「ROM基本情報」タブの「特記事項」に\n  「クローンブート対応」と表示されること","NANDアプリのHYBRID条件","クローンブート対応でないNANDアプリを\nHYBRID版として作成することは許可されていません。",null,null,"HYBRIDアプリにクローンブート署名をつける","NAND"]
[107,"limited_cloneboot_nand1.srl","エラーが表示されること","NANDアプリのLIMITED条件","クローンブート対応のNANDアプリがLIMITED版として作成されています。",null,null,"LIMITEDアプリにクローンブート署名をつける","NAND"]
[108,"aes_card1.srl","エラーが表示されること","AES暗号","AES暗号化が無効になっています。セキュリティ上の問題があります。",null,null,"AES暗号フラグが立っていない","Card"]
[109,"aes_card2.srl","エラーが表示されること","AES暗号","AES暗号化が無効になっています。セキュリティ上の問題があります。",null,null,"AES領域のサイズが0","Card"]
[110,"aes_nand1.srl","エラーが表示されること","AES暗号","AES暗号化が無効になっています。セキュリティ上の問題があります。",null,null,"AES暗号フラグが立っていない","NAND"]
[111,"aes_nand2.srl","エラーが表示されること","AES暗号","AES暗号化が無効になっています。セキュリティ上の問題があります。",null,null,"AES領域のサイズが0","NAND"]
[112,"aes_nand3.srl","エラーが表示されること","AES暗号","AES暗号化が無効になっています。セキュリティ上の問題があります。",null,null,"AES領域2のサイズが0","NAND"]
[113,"main_ltd_rom_offset_card1_f.srl","エラーが表示されること","拡張常駐モジュール","TWL拡張常駐モジュールの配置に問題があります。弊社窓口にご連絡ください。",null,null,"TWL専用領域ROMオフセットを大きくする(01h⇒02h)","Card"]
[114,"release_build.srl","エラーが表示されること","Debug/Releaseビルド","このROMはFINALROMビルドではありません。\n必ずFINALROMビルドのROMをご提出ください。",null,null,"ReleaseビルドしたSRL","Card/NAND"]
[115,"public_save_data_card1.srl","エラーが表示されること","Public/Privateセーブデータ","ゲームカード向けのソフトでは、PrivateセーブデータおよびPublicセーブデータの\nサイズを指定することはできません。",null,null,"カードアプリにPublicセーブデータのサイズを指定する","Card"]
[116,"private_save_data_card1.srl","エラーが表示されること","Public/Privateセーブデータ","ゲームカード向けのソフトでは、PrivateセーブデータおよびPublicセーブデータの\nサイズを指定することはできません。",null,null,"カードアプリにPrivateセーブデータのサイズを指定する"]
[117,"pctl_card1.srl","エラーが表示されること","ペアレンタルコントロール情報","CERO: レーティングが未定義です。",null,null,"日本リージョンなのに\nCEROのレーティングがない(すべての団体が00h)","Card/NAND"]
[118,"pctl_card2.srl","エラーが表示されないこと","ペアレンタルコントロール情報","ESRB: レーティングが未定義です。",null,null,"日本リージョンなのに\nCEROとESRBのレーティング年齢が設定されている(80h)"]
[119,"pctl_card3.srl","エラーが表示されること","ペアレンタルコントロール情報","CERO: レーティング年齢が団体によって指定された年齢ではありません。",null,null,"CEROのレーティング年齢に14歳を指定(8Eh)"]
[120,"pctl_card4.srl","エラーが表示されること","ペアレンタルコントロール情報","レーティング表示が不要なのかどうか判定できません。",null,null,"レーティング表示不要フラグが立っているのに\nCEROのレーティング年齢に12歳が指定されている(8Ch)"]
[121,"pctl_card5.srl","警告が表示されること","ペアレンタルコントロール情報","CERO: 読み込み時のROMにはレーティング表示が不要であると設定されています。\nこの指定は、ソフトがゲームでないツール類のときのみ選択可能です。\nレーティング表示が不要であるかどうかは弊社窓口にご相談ください。",null,null,"レーティング表示不要フラグが立っている\nCEROのレーティング値は80h"]
[122,"pctl_card6.srl","警告が表示されること","ペアレンタルコントロール情報","CERO: 読み込み時のROMには審査中であると指定されています。\n審査が決まりしだい、再提出してください。",null,null,"CEROのレーティングにRatingPending(C0h)を設定"]
[123,"sdk_pr.srl","警告が表示されること","SDKバージョン","ご使用のSDKバージョンはPR版です。",null,null,"PR版のSDKでビルドする"]
[124,"sdk_rc.srl","警告が表示されること","SDKバージョン","ご使用のSDKバージョンはRC版です。",null,null,"RC版のSDKでビルドする"]
[125,"reserved_card01.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始:78h / 終了:7Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"78hが01h","Card/NAND"]
[126,"reserved_card02.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始:78h / 終了:7Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"7Ｆhが01h","Card/NAND"]
[127,"reserved_card03.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始:160h / 終了:17Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"160hが01h","Card/NAND"]
[128,"reserved_card04.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始:160h / 終了:17Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"17Fhが01h","Card/NAND"]
[129,"reserved_card05.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始:15h / 終了:1Bh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"15hが01h","Card/NAND"]
[130,"reserved_card06.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始:15h / 終了:1Bh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"1Bhが01h","Card/NAND"]
[131,"reserved_card07.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 99h / 終了: BFh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"99hが01h","Card/NAND"]
[132,"reserved_card08.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 99h / 終了: BFh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"BFhが01h","Card/NAND"]
[133,"reserved_card09.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 240h / 終了: 2EFh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"240hが01h","Card/NAND"]
[134,"reserved_card10.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 240h / 終了: 2EFh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"2EFhが01h","Card/NAND"]
[135,"reserved_card11.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 378h / 終了: 39Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"378hが01h","Card/NAND"]
[136,"reserved_card12.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 378h / 終了: 39Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"39Fhが01h","Card/NAND"]
[137,"reserved_card13.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 3B4h / 終了: F7Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"3B4hが01h","Card/NAND"]
[138,"reserved_card14.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 3B4h / 終了: F7Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"F7Fhが01h","Card/NAND"]
[139,"reserved_card15.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 1BCh / 終了: 1BEh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"1BChが01h","Card/NAND"]
[140,"reserved_card16.srl","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 1BCh / 終了: 1BEh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。",null,null,"1BEhが01h","Card/NAND"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}