{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":179,"n_cols":11,"rows_kept":179,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,2,10],[22,10,25,10],[28,2,29,2],[110,10,115,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["○TWLマスターエディタ  MRC機能 デバッグ項目",null,null,"カードとNAND両方がエラーの対象とする場合はNANDのみ作成",null,null,"(ROMのつくりかたは列ごと「非表示」になっているので注意。)"]
["No.","ソフト名","対象メディア","ROMのつくりかた","作成ツール","確認したいこと","日本語版での「エラー情報」タブの表示",null,"英語版での「エラー情報」タブの表示",null,"備考"]
[{"$nulls":6},"項目名","メッセージ","項目名","メッセージ"]
[1,"regular_card1.srl","Card","何もしない(正常)","スクリプト","何もエラーが表示されないこと","-","-","-","-"]
[2,"regular_nand1.srl/.tad","NAND","何もしない(正常)","スクリプト","何もエラーが表示されないこと","-","-","-","-"]
[3,"title_name_nand1.srl","Card/NAND","1文字を小文字にする","スクリプト","エラーが表示されること","ソフトタイトル","使用不可のASCIIコードが使用されています。"]
[4,"title_name_nand2.srl","Card/NAND","途中のスペース(20h)を00hにする","スクリプト","エラーが表示されること","ソフトタイトル","スペース部分には20hを登録してください。"]
[5,"title_name_nand3.srl","Card/NAND","末尾の00hをスペース(20h)にする","スクリプト","エラーが表示されること","ソフトタイトル","未使用部分には00hを登録してください。"]
[6,"game_code_nand1.srl","Card/NAND","1文字を小文字にする","スクリプト","エラーが表示されること","イニシャルコード","使用不可のASCIIコードが使用されています。"]
[7,"game_code_nand2.srl","Card/NAND","\"NTRJ\"に使用する","スクリプト","エラーが表示されること","イニシャルコード","SDKデフォルトのコード(NTRJ)が使用されています。"]
[8,"maker_code_nand1.srl","Card/NAND","1文字を小文字にする","スクリプト","エラーが表示されること","メーカーコード","使用不可のASCIIコードが使用されています。"]
[9,"device_type_nand1.srl","Card/NAND","第12hバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","デバイスタイプ","不正な値です。00hを設定してください。"]
[10,"rom_version_nand1.srl","Card/NAND","第1Ehバイトを10hにする","スクリプト","エラーが表示されること","リマスターバージョン","不正な値です。正式版では00h-0Fhのいずれかの値、\n事前版ではE0hを登録してください。"]
[11,"rom_version_nand2.srl","Card/NAND","第1EhバイトをE0hにする","スクリプト","・エラーが表示されないこと\n・「ROM基本情報」タブの「E(準備版)」に\n  チェックが入ること","リマスターバージョン","不正な値です。正式版では00h-0Fhのいずれかの値、\n事前版ではE0hを登録してください。"]
[12,"rom_speed_type_nand1.srl","Card","カードアプリの第1Fバイトの第6bit(RomSpeedType未設定)を立てる","スクリプト","エラーが表示されること","諸フラグ","rfsファイルでROMSpeedTypeが設定されていません。"]
[13,"rom_speed_type_nand1.srl","NAND","NANDアプリの第1Fバイトの第7bit(RomSpeedType未設定)を立てる","スクリプト","エラーが表示されないこと","諸フラグ","rfsファイルでROMSpeedTypeが設定されていません。"]
[14,"banner_offset_nand1.srl","Card/NAND","第68h-6Bhバイトを00000000hにする","スクリプト","エラーが表示されること","バナーオフセット","バナーデータが設定されていません。"]
[15,"logo_crc_nand1.srl","Card/NAND","第15C-15Dバイトを0000hにする","スクリプト","エラーが表示されること","キャラクターデータCRC","計算結果と一致しません。キャラクターデータが改ざんされた可能性があります。"]
[16,"header_crc_nand1.srl","Card/NAND","第15E-15Fバイトを0000hにする","スクリプト","エラーが表示されること","ROMヘッダCRC","計算結果と一致しません。ROMヘッダが改ざんされた可能性があります。"]
[17,"valid_size_nand1.srl","Card/NAND","第80h-81hバイトを0000hにする","スクリプト","エラーが表示されること","ROM実効サイズ","値が設定されていません。"]
[18,"syscall_nand1.srl","Card/NAND","システムコールライブラリにSDKのデモを使用する","Makefile差し換え(用意済み)","エラーが表示されること","システムコールライブラリ","システムコールライブラリがSDKデフォルトです。"]
[19,"platform_nand1.srl","Card/NAND","1. 第12バイトを00hにする\n2. 第1Cバイトの第0bit(署名有効フラグ)を立てる","スクリプト","エラーが表示されること","プラットフォーム","本プログラムはTWL対応ROM専用です。\nNTR専用ROMデータを入力することはできません。"]
[20,"rom_size_card1.srl","Card","1. RSFファイルのRomSizeを256Mbitにする\n2. 第14hバイトを09h(512Mbit)にする","RSF変更、ROMバイナリ書き換え","警告が表示されること\n(用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときに表示されないこと)","デバイス容量","実ファイルサイズに比べて無駄のある値が設定されています。",null,null,"サイズが大きいので\n西川がローカルで所有"]
[21,"rom_size_card2.srl","Card","1. RSFファイルのRomSizeを512Mbitにする\n2. 第14hバイトを08h(256Mbit)にする","RSF変更、ROMバイナリ書き換え","エラーが表示されること\n(用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときに表示されないこと)","デバイス容量","実ファイルサイズよりも小さい値が設定されています。"]
[22,"rom_size_card3.srl","Card","第14hバイトを07h(128Mbit)にする","スクリプト","エラーが表示されること\n(用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときに表示されないこと)","デバイス容量","指定可能な容量ではありません。"]
[23,"rom_size_card4.srl","Card","第14hバイトを0Dh(8Gbit)にする","スクリプト","エラーが表示されること\n(用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときに表示されないこと)","デバイス容量","指定可能な容量ではありません。"]
[24,"rom_size_nand1.srl","NAND","第14hバイトを09h(512Mbit)にする","スクリプト","エラーが表示されること","デバイス容量","指定可能な容量ではありません。"]
[25,"mrom_card1.srl","Card/NAND","第60h-67hバイトをMROM設定にする","スクリプト","エラーが表示されること","ROMコントロール情報","TWLではマスクROMは用意されていません。\nワンタイムPROM設定にしてください。"]
[26,"disable_debug_nand_usr1.srl","Card/NAND","ユーザアプリの第1Chバイトの第3bit(デバッグ動作禁止フラグ)を立てる","スクリプト","エラーが表示されること","デバッガ動作禁止フラグ","デバッガ上で解析不可能な設定になっています。\nこの設定は許可されていません。"]
[27,"disable_debug_nand_sys1.srl",null,"システムアプリの第1Chバイトの第3bit(デバッグ動作禁止フラグ)を下ろす","スクリプト","警告が表示されること","デバッガ動作禁止フラグ","デバッガ上で解析可能な設定になっています。\nデバッガ向けのソフトとしてROMをリリースする場合には\nセキュリティ上問題がないかご確認ください。"]
[28,"rom_offset_card1.srl","Card","第90h-91hバイト(ノーマル領域ROMオフセット)を00hにする","スクリプト","エラーが表示されること","TWL ROMオフセット","TWLノーマル領域ROMオフセット(NA)およびTWL専用領域ROMオフセット(KA)は、\nともに1以上でなければならず、かつ NA は KA を超えてはいけません。"]
[29,"rom_offset_card2.srl","Card","第92h-93hバイト(セキュア領域ROMオフセット)を00hにする","スクリプト","エラーが表示されること","TWL ROMオフセット","TWLノーマル領域ROMオフセット(NA)およびTWL専用領域ROMオフセット(KA)は、\nともに1以上でなければならず、かつ NA は KA を超えてはいけません。"]
[30,"rom_offset_card3.srl","Card","・第90h-91hバイト(ノーマル領域ROMオフセット)を02hにする\n・第92h-93hバイト(セキュア領域ROMオフセット)を01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","TWL ROMオフセット","TWLノーマル領域ROMオフセット(NA)およびTWL専用領域ROMオフセット(KA)は、\nともに1以上でなければならず、かつ NA は KA を超えてはいけません。"]
[31,"region_nand1.srl","Card/NAND","第1B0-1B3hバイトを0x00000003(日米両方)にする","スクリプト","エラーが表示されること","リージョン","仕向地の組み合わせが不正です。\nペアレンタルコントロールの情報を無視して読み込みました。"]
[32,"region_nand2.srl","Card/NAND","第1B0-1B3hバイトを0xFFFFFFFF(オールリージョン)にする","スクリプト","エラーが表示されること","リージョン","仕向地の組み合わせが不正です。\nペアレンタルコントロールの情報を無視して読み込みました。"]
[33,"normal_app_jump_card1.srl","Card","第1Dバイトの第0バイトを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アプリジャンプ","ゲームカード向けのソフトではノーマルアプリジャンプは許可されていません。"]
[34,"tmp_app_jump_card1.srl","Card","第1Dバイトの第1バイトを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アプリジャンプ","ゲームカード向けのソフトではtmpアプリジャンプは許可されていません。"]
[35,"both_jump_nand1.srl","Card/NAND","第1Dバイトの第0バイトと第1バイトを両方とも立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アプリジャンプ","ノーマルアプリジャンプとtmpジャンプを同時に設定することはできません。"]
[36,"access_card_usr0.srl","Card","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","commonClientKeyへのアクセスは許可されていません。"]
[37,"access_card_usr1.srl","Card","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot B for ESへのアクセスは許可されていません。"]
[38,"access_card_usr2.srl","Card","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot C for NAMへのアクセスは許可されていません。"]
[39,"access_card_usr4.srl","Card","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカード用ソフトはNANDフラッシュメモリへのアクセスを許可されていません。"]
[40,"access_card_usr5.srl","Card","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードへのアクセスは許可されていません。"]
[41,"access_card_usr7.srl","Card","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot B (JPEG signature) for the launcherへのアクセスは許可されていません。"]
[42,"access_card_usr8.srl","Card","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードNTR互換領域へのアクセスは許可されていません。"]
[43,"access_card_usr9.srl","Card","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot A for the SSL client certificationへのアクセスは許可されていません。"]
[44,"access_card_usr10.srl","Card","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","JPEG署名(JpegSign)が有効になっています。"]
[45,"access_card_usr15.srl","Card","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードへのリードアクセスは許可されていません。"]
[46,"access_card_usr16.srl","Card","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードへのライトアクセスは許可されていません。"]
[47,"access_card_usr17.srl","Card","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","未定義のアクセスビットが設定されています。この設定は許可されていません。"]
[48,"access_card_usr31.srl","Card","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","Common Client Key for the debugger system menuへのアクセスは許可されていません。"]
[49,"access_nand_usr0.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","commonClientKeyへのアクセスは許可されていません。"]
[50,"access_nand_usr1.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot B for ESへのアクセスは許可されていません。"]
[51,"access_nand_usr2.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot C for NAMへのアクセスは許可されていません。"]
[52,"access_nand_usr4.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されないこと","アクセスコントロール情報","ゲームカード用ソフトはNANDフラッシュメモリへのアクセスを許可されていません。"]
[53,"access_nand_usr5.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードへのアクセスは許可されていません。"]
[54,"access_nand_usr7.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot B (JPEG signature) for the launcherへのアクセスは許可されていません。"]
[55,"access_nand_usr8.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードNTR互換領域へのアクセスは許可されていません。"]
[56,"access_nand_usr9.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot A for the SSL client certificationへのアクセスは許可されていません。"]
[57,"access_nand_usr15.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードへのリードアクセスは許可されていません。"]
[58,"access_nand_usr16.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードへのライトアクセスは許可されていません。"]
[59,"access_nand_usr5_8.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードアクセス設定にノーマルモードとNTRモードの両方を設定することはできません。"]
[60,"access_nand_usr17.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","未定義のアクセスビットが設定されています。この設定は許可されていません。"]
[61,"access_nand_usr31.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","Common Client Key for the debugger system menuへのアクセスは許可されていません。"]
[62,"access_sys0.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","commonClientKeyへのアクセスが許可されています。"]
[63,"access_sys1.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot B for ESへのアクセスが許可されています。"]
[64,"access_sys2.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot C for NAMへのアクセスが許可されています。"]
[65,"access_sys3.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","SDカードへのアクセスが許可されています。"]
[66,"access_sys5.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードへのアクセスが許可されています。"]
[67,"access_sys7.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot B (JPEG signature) for the launcherへのアクセスが許可されています。"]
[68,"access_sys8.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードNTR互換領域へのアクセスが許可されています。"]
[69,"access_sys9.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","HW AES Slot A for the SSL client certificationへのアクセスが許可されています。"]
[70,"access_sys10.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","JPEG署名(JpegSign)が有効になっています。"]
[71,"access_sys11.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","Photo Database (Read)へのアクセスが許可されています。"]
[72,"access_sys12.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","Photo Database (Write)へのアクセスが許可されています。"]
[73,"access_sys13.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","SD Card (Read)へのアクセスが許可されています。"]
[74,"access_sys14.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","SD Card (Write)へのアクセスが許可されています。"]
[75,"access_sys15.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","Game Card (Read)へのアクセスが許可されています。"]
[76,"access_sys16.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","Game Card (Write)へのアクセスが許可されています。"]
[77,"access_sys5_8.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","ゲームカードアクセス設定にノーマルモードとNTRモードの両方を設定することはできません。"]
[78,"access_sys17.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アクセスコントロール情報","未定義のアクセスビットが設定されています。この設定は許可されていません。"]
[79,"access_sys31.srl","NAND","該当ビットを立てる","スクリプト","警告が表示されること","アクセスコントロール情報","Common Client Key for the debugger system menuへのアクセスが許可されています。"]
[80,"sd_access_card1.srl","Card","・SDK5.2正式版でビルド\n・SDCardAccessをReadWrite(第1B4h-1B7hバイトの第3、13、14ビットを立てる)","スクリプト\n(専用SRL用意済み)","・エラーが表示されること\n・「TWL拡張情報」タブの「SDアクセス権」の項目に\n  \"Read/Write\"が表示されていること","SDカードアクセス","・SDカードへのアクセスは許可されていません。\n・SDカードへのリードアクセスは許可されていません。\n・SDカードへのライトアクセスは許可されていません。"]
[81,"sd_access_nand1.srl","NAND","・SDK5.0正式版でビルド\n・SDアクセスビットのみを立てる(第1B4h-1B7hバイトの第3ビットを立てる)","スクリプト\n(専用SRL用意済み)","・エラーが表示されること\n・「TWL拡張情報」タブの「SDアクセス権」の項目が\n  空白になっていること","SDカードアクセス","SDカードへのアクセスは許可されていません。"]
[82,"sd_access_nand2.srl","NAND","・SDK5.2RCでビルド\n・SDアクセスビットおよびSDライトアクセスビット、SDリードアクセスビットを立てる\n  (第1B4h-1B7hバイトの第3、13、14ビットを立てる)","スクリプト\n(専用SRL用意済み)","・エラーが表示されること\n・「TWL拡張情報」タブの「SDアクセス権」の項目が\n  空白になっていること","SDカードアクセス","・SDカードへのアクセスは許可されていません。\n・SDカードへのリードアクセスは許可されていません。\n・SDカードへのライトアクセスは許可されていません。"]
[83,"sd_access_nand3.srl","NAND","・SDK5.2正式版でビルド\n・SDアクセスビットのみを立てる(第1B4h-1B7hバイトの第3ビットを立てる)","スクリプト\n(専用SRL用意済み)","・エラーが表示されること\n・「TWL拡張情報」タブの「SDアクセス権」の項目に\n  \"None\"が表示されていること","SDカードアクセス","SDカードへのアクセス権の設定が不十分です。\nRSFファイルのSDCardAccessプロパティに\"None\"、\"Read\"、\"Write\"、\"ReadWrite\"の\nいずれかを指定する必要があります。"]
[84,"sd_access_nand4.srl","NAND","・SDK5.3PRでビルド\n・SDCardAccessをRead(第1B4h-1B7hバイトの第3、13ビットを立てる)","スクリプト\n(専用SRL用意済み)","・エラーが表示されないこと\n・「TWL拡張情報」タブの「SDアクセス権」の項目に\n  \"Read\"が表示されていること","SDカードアクセス","SDカードへのアクセス権の設定が不十分です。\nRSFファイルのSDCardAccessプロパティに\"None\"、\"Read\"、\"Write\"、\"ReadWrite\"の\nいずれかを指定する必要があります。"]
[85,"sd_access_nand5.srl","NAND","・SDK5.2正式版でビルド\n・SDCardAccessをReadWrite(第1B4h-1B7hバイトの第3、13、14ビットを立てる)","スクリプト\n(専用SRL用意済み)","・エラーが表示されないこと\n・「TWL拡張情報」タブの「SDアクセス権」の項目に\n  \"Read/Write\"が表示されていること","SDカードアクセス","SDカードへのアクセス権の設定が不十分です。\nRSFファイルのSDCardAccessプロパティに\"None\"、\"Read\"、\"Write\"、\"ReadWrite\"の\nいずれかを指定する必要があります。"]
[86,"sd_access_nand6.srl","NAND","・SDK5.2正式版でビルド\n・SDCardAccessを指定しない(第1B4h-1B7hバイトの第3、13、14ビットを下ろす)","スクリプト\n(専用SRL用意済み)","・エラーが表示されないこと\n・「TWL拡張情報」タブの「SDアクセス権」の項目が\n  空白になっていること","SDカードアクセス","SDカードへのアクセス権の設定が不十分です。\nRSFファイルのSDCardAccessプロパティに\"None\"、\"Read\"、\"Write\"、\"ReadWrite\"の\nいずれかを指定する必要があります。"]
[87,"photo_access_card1.srl","Card","・PhotoAccessをRead(第1B4h-1B7hバイトの第11ビットを立てる)\n・TCL使用しない","スクリプト","エラーが表示されること","写真データベースアクセス","・写真データベースへのリードアクセスは許可されていません。\n・写真データベースへアクセスする場合にはTCLライブラリを使用してください。"]
[88,"photo_access_card2.srl","Card","・PhotoAccessをWrite(第1B4h-1B7hバイトの第12ビットを立てる)\n・TCL使用する","スクリプト\n(専用SRL用意済み)","エラーが表示されること","写真データベースアクセス","写真データベースへのライトアクセスは許可されていません。"]
[89,"photo_access_nand1.srl","NAND","・PhotoAccessをWrite(第1B4h-1B7hバイトの第12ビットを立てる)\n・JpegSignをFALSE(第1B4h-1B7hバイトの第10ビットを下ろす)\n・TCL使用しない","スクリプト","エラーが表示されること","写真データベースアクセス","・写真データベースへのライトアクセスが指定されているにもかかわらず\n  JPEG署名(JpegSign)が有効になっていません。\n・写真データベースへアクセスする場合にはTCLライブラリを使用してください。"]
[90,"photo_access_nand2.srl","NAND","・PhotoAccessをRead(第1B4h-1B7hバイトの第11ビットを立てる)\n・JpegSignをTRUE(第1B4h-1B7hバイトの第10ビットを立てる)\n・TCL使用する","スクリプト\n(専用SRL用意済み)","エラーが表示されること","写真データベースアクセス","写真データベースへのライトアクセスが指定されていないにもかかわらず\nJPEG署名(JpegSign)が有効になっています。"]
[91,"photo_access_nand3.srl","NAND","・TCL使用する\n・PhotoAccessをWrite(第1B4h-1B7hバイトの第12ビットを立てる)\n・TwlSDK5.3 patch2を使用する","専用SRL用意済み","警告が表示されること","写真データベースアクセス","TwlSDK5.3 patch3以前のSDKを使用して作成されたソフトでは，TCL_DeletePicture()関数の使用は禁止されています．ソフト内でTCL_DeletePicture()関数を使用していないかを確認してください．もし上記の関数を使用していない場合，本警告を無視していただいて結構です．"]
[92,"photo_access_nand4.srl","NAND","・TCL使用する\n・PhotoAccessをWrite(第1B4h-1B7hバイトの第12ビットを立てる)\n・TwlSDK5.2 patch3を使用する","専用SRL用意済み","警告が表示されること","写真データベースアクセス","TwlSDK5.2 patch4以前のSDKを使用して作成されたソフトでは，TCL_DeletePicture()関数の使用は禁止されています．ソフト内でTCL_DeletePicture()関数を使用していないかを確認してください．もし上記の関数を使用していない場合，本警告を無視していただいて結構です．"]
[93,"shared2_nand_usr1.srl","Card/NAND","・第1B4h-1B7hバイトの第6bitを立てずに\n・Shared2ファイル5のサイズを2MBに設定する(第217hバイトを7Fにする)","スクリプト","エラーが表示されること","Shared2ファイルサイズ","Shared2ファイルへのアクセスが指定されていないにも\nかかわらずファイルサイズが設定されています。"]
[94,"shared2_nand_usr2.srl","Card/NAND","・第1B4h-1B7hバイトの第6bitを立てて\n・Shared2ファイル0～5のサイズを0に設定する\n (第20C/20D/214～217バイトをすべて00hにする)","スクリプト","エラーが表示されること","Shared2ファイルサイズ","Shared2ファイルへのアクセスが指定されているにも\nかかわらずファイルサイズが設定されていません。"]
[95,"shared2_file*_nand_usr1.srl","Card/NAND","・第1B4h-1B7hバイトの第6bitを立てて\n・Shared2ファイル0～5のサイズを2MBに設定する\n (第20C/20D/214～217バイトのいずれかを7Fhにする)","スクリプト","エラーが表示されること","Shared2ファイルサイズ","Shared2ファイル(No.*)へのアクセスは許可されていません。"]
[96,"shared2_nand_sys1.srl","Card/NAND","・第1B4h-1B7hバイトの第6bitを立てずに\n・Shared2ファイル5のサイズを2MBに設定する(第217hバイトを7Fにする)","スクリプト","エラーが表示されること","Shared2ファイルサイズ","Shared2ファイルへのアクセスが指定されていないにも\nかかわらずファイルサイズが設定されています。"]
[97,"shared2_nand_sys2.srl","Card/NAND","・第1B4h-1B7hバイトの第6bitを立てて\n・Shared2ファイル0～5のサイズを0に設定する\n (第20C/20D/214～217バイトをすべて00hにする)","スクリプト","エラーが表示されること","Shared2ファイルサイズ","Shared2ファイルへのアクセスが指定されているにも\nかかわらずファイルサイズが設定されていません。"]
[98,"shared2_file*_nand_sys1.srl","Card/NAND","・第1B4h-1B7hバイトの第6bitを立てて\n・Shared2ファイル0～5のサイズを2MBに設定する\n (第20C/20D/214～217バイトのいずれかを7Fhにする)","スクリプト","警告が表示されること","Shared2ファイルサイズ","Shared2ファイル(No.*)へのアクセス(非公開)が設定されています。\nアクセス許可されているかご確認ください。"]
[99,"scfg_nand1.srl","Card/NAND","第1B8h-1BBhバイトの第31bitを立てる","スクリプト","警告が表示されること","SCFG設定","SCFGレジスタへアクセス可能になっています。"]
[100,"whitelist.srl","Card/NAND","第1BFhバイトの第6bitを立てる","スクリプト","エラーが表示されること","TWL拡張諸フラグ","本来、立つことのないフラグが立てられています。\nビルド時の設定をご確認ください。"]
[101,"icon_flag_nand1.srl","Card/NAND","第1BFhバイトの第3bitと第4bitを同時に立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アイコン表示フラグ","ワイヤレス通信アイコンとWi-Fi通信アイコンは同時に表示できません。"]
[102,"titleid_lo_nand1.srl","Card/NAND","第230hバイトを'Z'(5Ah)にする","スクリプト","警告が表示されること","TitleID Lo","TitleIDとイニシャルコードが一致しません。"]
[103,"apptype_nand1.srl","Card/NAND","第234h-237hバイト(TitleID_Hi)の第0バイト(System/Userフラグ)を立てる","スクリプト","エラーが表示されること","アプリ種別","このソフトはランチャーアプリです。本プログラムでは未対応です。"]
[104,"file_size_card1.srl","Card","1バイト削る","専用SRLを用意する必要あり","警告が表示されること\n(用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときに表示されないこと)","実ファイルサイズ","中途半端な値です。通常では2のべき乗の値です。"]
[105,"nand_size_nand_sys1.srl","NAND","システムアプリのPublicセーブデータと\nPrivateセーブデータをともに1000000(16MB)にする","スクリプト","エラーが表示されること","NAND領域の使用サイズ","NANDアプリによるNAND領域の使用サイズが32MBを超えています。"]
[106,"nand_size_nand_sys2.srl","NAND","システムアプリのPublicセーブデータと\nPrivateセーブデータをともに0800000(8MB)にする","スクリプト","エラーが表示されないこと","NAND領域の使用サイズ","NANDアプリによるNAND領域の使用サイズが32MBを超えています。"]
[107,"nand_size_nand_usr1.srl","NAND","ユーザアプリのPubilcセーブデータと\nPrivateセーブデータとともに0800000(8MB)にする","スクリプト","エラーが表示されること","NAND領域の使用サイズ","NANDアプリによるNAND領域の使用サイズが16MBを超えています。"]
[108,"padding_card1.srl","Card","1Gbitの最終20Mbitの先頭をFEhにする","専用SRLを用意する必要あり","エラーが表示されること\n(用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときに表示されないこと)","SI-Frash対応","1GbitROMの容量制限が守られていません。",null,null,"サイズが大きいので\n西川がローカルで所有"]
[109,"padding_card2.srl","Card","1Gbitの最終20Mbitの終端をFEhにする","専用SRLを用意する必要あり","エラーが表示されること\n(用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときに表示されないこと)","SI-Frash対応","1GbitROMの容量制限が守られていません。"]
[110,"padding_card3.srl","Card","2Gbitの最終40Mbitの先頭をFEhにする","専用SRLを用意する必要あり","エラーが表示されること\n(用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときに表示されないこと)","SI-Frash対応","2GbitROMの容量制限が守られていません。"]
[111,"padding_card4.srl","Card","2Gbitの最終40Mbitの終端をFEhにする","専用SRLを用意する必要あり","エラーが表示されること\n(用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときに表示されないこと)","SI-Frash対応","2GbitROMの容量制限が守られていません。"]
[112,"padding_card5.srl","Card","4Gbitの最終83Mbitの先頭をFEhにする","専用SRLを用意する必要あり","エラーが表示されること\n(用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときに表示されないこと)","SI-Frash対応","4GbitROMの容量制限が守られていません。"]
[113,"padding_card6.srl","Card","4Gbitの最終83Mbitの終端をFEhにする","専用SRLを用意する必要あり","エラーが表示されること\n(用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときに表示されないこと)","SI-Frash対応","4GbitROMの容量制限が守られていません。"]
[114,"seg3crc_card1.srl","Card","第3FFFhバイトを00に変更する","スクリプト","エラーが表示されること\n(用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときに表示されないこと)","セグメント3CRC","セグメント3領域のデータに誤りがあります。"]
[115,"banner_nand1.srl","Card/NAND","漢字を埋め込む","専用SRLを用意する必要あり","エラーが表示されること","バナー","不正な文字セットが使用されています。"]
[116,"china_banner_nand1.srl","Card/NAND","中国版アプリの中国版バナーの領域に韓国語文字を埋め込む","専用SRLを用意する必要あり","エラーが表示されること","中国版バナー","中国版のバナー文字として不正な文字セットが使用されています。"]
[117,"korea_banner_nand2.srl","Card/NAND","韓国版アプリの韓国版バナーの領域に中国語文字を埋め込む","専用SRLを用意する必要あり","エラーが表示されること","韓国版バナー","韓国版のバナー文字として不正な文字セットが使用されています。"]
[118,"old_encrypt_nand1.srl","Card/NAND","・第1Chバイトの第2ビット(旧開発用暗号フラグ)を立てる\n・第1BFhバイトの第7ビット(新開発用暗号フラグ)を下ろす","専用SRL用意済み","エラーが表示されること","旧開発用暗号フラグ","このROMはクローンブート対応アプリですが、\n製品用本体ではクローンブートができなくなります。"]
[119,"hybrid_nand1.srl","NAND","TWL_ARCHGEN=HYBRIDでビルド","ビルドオプション切り替え","エラーが表示されること","NANDアプリのHYBRID条件","クローンブート対応でないNANDアプリを\nHYBRID版として作成することは許可されていません。"]
[120,"hybrid_cloneboot_nand1.srl","NAND","HYBRIDアプリにクローンブート署名をつける","専用SRLを用意する必要あり","・エラーが表示されないこと\n・「ROM基本情報」タブの「特記事項」に\n  「クローンブート対応」と表示されること","NANDアプリのHYBRID条件","クローンブート対応でないNANDアプリを\nHYBRID版として作成することは許可されていません。"]
[121,"hybrid_nand_50rel.srl","NAND","HYBRIDのNANDアプリを5.0正式版でビルド","専用SRL用意済み","警告が表示されること","NANDアプリのHYBRID条件","TWLSDK5.1PR以前を使用している場合、HYBRID版を作成するには、\n弊社窓口への確認が必要です。"]
[122,"hybrid_nand_51pr.srl","NAND","HYBRIDのNANDアプリを5.1PRでビルド","専用SRL用意済み","警告が表示されないこと","NANDアプリのHYBRID条件","TWLSDK5.2PR以前を使用している場合、HYBRID版を作成するには、\n弊社窓口への確認が必要です。"]
[123,"limited_cloneboot_nand1.srl","NAND","LIMITEDアプリにクローンブート署名をつける","専用SRLを用意する必要あり","エラーが表示されること","NANDアプリのLIMITED条件","クローンブート対応のNANDアプリがLIMITED版として作成されています。"]
[124,"aes_card1.srl","Card","第1Chバイトの第1ビット(AES暗号フラグ)を下ろす","スクリプト","エラーが表示されること","AES暗号","AES暗号化が無効になっています。セキュリティ上の問題があります。"]
[125,"aes_card2.srl","Card","第224h-227バイト(AES領域のサイズ)を00000000hにする","スクリプト","エラーが表示されること","AES暗号","AES暗号化が無効になっています。セキュリティ上の問題があります。"]
[126,"aes_nand1.srl","NAND","第1Chバイトの第1ビット(AES暗号フラグ)を下ろす","スクリプト","エラーが表示されること","AES暗号","AES暗号化が無効になっています。セキュリティ上の問題があります。"]
[127,"aes_nand2.srl","NAND","第224h-227バイト(AES領域のサイズ)を00000000hにする","スクリプト","エラーが表示されること","AES暗号","AES暗号化が無効になっています。セキュリティ上の問題があります。"]
[128,"aes_nand3.srl","NAND","第224h-227バイト(AES領域2のサイズ)を00000000hにする","スクリプト","エラーが表示されること","AES暗号","AES暗号化が無効になっています。セキュリティ上の問題があります。"]
[129,"main_ltd_rom_offset_card1_f.srl","Card","第92h-93hバイト(TWL専用領域ROMオフセット)を0002hにする","スクリプト","エラーが表示されること","拡張常駐モジュール","TWL拡張常駐モジュールの配置に問題があります。弊社窓口にご連絡ください。"]
[130,"release_build.srl","Card/NAND","Releaseビルドする","専用SRLを用意する必要あり","エラーが表示されること","Debug/Releaseビルド","このROMはFINALROMビルドではありません。\n必ずFINALROMビルドのROMをご提出ください。"]
[131,"public_save_data_card1.srl","Card","カードアプリの第238h-23Bhバイト(Publicセーブデータサイズ)を00000000ｈにする","スクリプト","エラーが表示されること","Public/Privateセーブデータ","ゲームカード向けのソフトでは、PrivateセーブデータおよびPublicセーブデータの\nサイズを指定することはできません。"]
[132,"private_save_data_card1.srl","Card","カードアプリの第23Ch-23Fhバイト(Privateセーブデータサイズ)を00000000ｈにする","スクリプト","エラーが表示されること","Public/Privateセーブデータ","ゲームカード向けのソフトでは、PrivateセーブデータおよびPublicセーブデータの\nサイズを指定することはできません。"]
[133,"rating_nand1.srl","Card/NAND","・リージョンを日本にする(第1B0-1B3バイトを00000001hにする)\n・CEROを不可にする(第2F0バイトを00hにする)","スクリプト","エラーが表示されること","ペアレンタルコントロール情報","CERO: レーティングが未定義です。"]
[134,"rating_nand2.srl","Card/NAND","・リージョンを日本にする(第1B0-1B3バイトを00000001hにする)\n・CEROとESRBを全年齢に設定する(第2F0/2F1バイトを80hにする)","スクリプト","エラーが表示されないこと","ペアレンタルコントロール情報","ESRB: レーティングが未定義です。"]
[135,"rating_nand3.srl","Card/NAND","・リージョンを日本にする(第1B0-1B3バイトを00000001hにする)\n・CEROを14歳に設定する(第2F0バイトを8Ehにする)","スクリプト","エラーが表示されること","ペアレンタルコントロール情報","CERO: レーティング年齢が団体によって指定された年齢ではありません。"]
[136,"rating_nand4.srl","Card/NAND","・リージョンを日本にする(第1B0-1B3バイトを00000001hにする)\n・レーティング表示不要フラグを立てる(第20Fバイトの第0ビットを立てる)\n・CEROを12歳に設定する(第2F0バイトを8Chにする)","スクリプト","エラーが表示されること","ペアレンタルコントロール情報","レーティング表示が不要なのかどうか判定できません。"]
[137,"rating_nand5.srl","Card/NAND","・リージョンを日本にする(第1B0-1B3バイトを00000001hにする)\n・レーティング表示不要フラグを立てる(第20Fバイトの第0ビットを立てる)\n・CEROを全年齢に設定する(第2F0バイトを80hにする)","スクリプト","警告が表示されること","ペアレンタルコントロール情報","CERO: 読み込み時のROMにはレーティング表示が不要であると設定されています。\nこの指定は、ソフトがゲームでないツール類のときのみ選択可能です。\nレーティング表示が不要であるかどうかは弊社窓口にご相談ください。"]
[138,"rating_nand6.srl","Card/NAND","・リージョンを日本にする(第1B0-1B3バイトを00000001hにする)\n・CEROをRatingPendingに設定する(第2F0バイトをC0hにする)","スクリプト","警告が表示されること","ペアレンタルコントロール情報","CERO: 読み込み時のROMには審査中であると指定されています。\n審査が決まりしだい、再提出してください。"]
[139,"sdk_pr.srl","Card/NAND","PR版のSDKでビルドする","スクリプト\n(専用SRL用意済み)","警告が表示されること","SDKバージョン","ご使用のSDKバージョンはPR版です。"]
[140,"sdk_rc.srl","Card/NAND","RC版のSDKでビルドする","スクリプト\n(専用SRL用意済み)","警告が表示されること","SDKバージョン","ご使用のSDKバージョンはRC版です。"]
[141,"china_nand_usr1.srl","Card/NAND","・CardRegionをChina\n・ForChinaをTRUE\n・OS_InitChinaを使用する","スクリプト\n(専用SRLを用意する必要あり)","エラーが表示されないこと","中国版対応","・仕向地が中国であるにもかかわらず、RSFファイルでForChinaプロパティが設定されていません。\n・仕向地が中国でないにもかかわらず、RSFファイルでForChinaプロパティが設定されています。\n・仕向地が中国であるにもかかわらず、OS_InitChina関数が使用されていません。\n・仕向地が中国でないにもかかわらず、OS_InitChina関数が使用されています。"]
[142,"china_nand_usr2.srl","Card/NAND","・CardRegionをChina\n・ForChinaをFALSE\n・OS_InitChinaを使用しない","スクリプト","エラーが表示されること","中国版対応","・仕向地が中国であるにもかかわらず、RSFファイルでForChinaプロパティが設定されていません。\n・仕向地が中国であるにもかかわらず、OS_InitChina関数が使用されていません。"]
[143,"china_nand_usr3.srl","Card/NAND","・CardRegionをJapan\n・ForChinaをTRUE","スクリプト","エラーが表示されること","中国版対応","仕向地が中国でないにもかかわらず、RSFファイルでForChinaプロパティが設定されています。"]
[144,"china_nand_usr4.srl","Card/NAND","・CardRegionをJapan\n・OS_InitChinaを使用する","スクリプト\n(専用SRLを用意する必要あり)","エラーが表示されること","中国版対応","仕向地が中国でないにもかかわらず、OS_InitChina関数が使用されています。"]
[145,"china_nand_usr5.srl","Card/NAND","・CardRegionをChina\n・レーティングをクリアする","専用SRLを用意する必要あり","警告が表示されること","レーティング(中国版対応)","中国にはレーティング審査団体が存在しませんので、中国向けソフトに対しては、\n各審査団体のレーティング値を設定する必要はありません。\n(自動的にマスターエディタが値をセットしますので、本警告を無視していただいてかまいません。)"]
[146,"china_nand_sys1.srl","Card/NAND","・CardRegionをChina\n・ForChinaをTRUE\n(・OS_InitChinaを使用しない)","スクリプト","エラーが表示されないこと","中国版対応","・仕向地が中国であるにもかかわらず、OS_InitChina関数が使用されていません。\n・仕向地が中国でないにもかかわらず、OS_InitChina関数が使用されています。"]
[147,"korea_nand_usr1.srl","Card/NAND","・CardRegionをKorea\n・ForKoreaをTRUE","スクリプト","エラーが表示されないこと","韓国版対応","・仕向地が韓国であるにもかかわらず、RSFファイルでForKoreaプロパティが設定されていません。\n・仕向地が韓国でないにもかかわらず、RSFファイルでForKoreaプロパティが設定されています。"]
[148,"korea_nand_usr2.srl","Card/NAND","・CardRegionをKorea\n・ForKoreaをFALSE","スクリプト","エラーが表示されること","韓国版対応","仕向地が韓国であるにもかかわらず、RSFファイルでForKoreaプロパティが設定されていません。"]
[149,"korea_nand_usr3.srl","Card/NAND","・CardRegionをJapan\n・ForKoreaをTRUE","スクリプト","エラーが表示されること","韓国版対応","仕向地が韓国でないにもかかわらず、RSFファイルでForKoreaプロパティが設定されています。"]
[150,"load_address_nand1.srl","Card/NAND","第28-2Bhバイトを02000400hにする","スクリプト","エラーが表示されること","ロード先アドレス","プログラムのロード先アドレスは、0x02004000以降でなければなりません。\nLSFファイルの \"ADDRESS_STATIC\" の値、もしくは CodeWarrior for DSi の設定を確認してください。"]
[151,"load_address_card1.srl","Card/NAND","第28-2Bhバイトを02000400hにする","スクリプト","エラーが表示されること","ロード先アドレス","プログラムのロード先アドレスは、0x02004000以降でなければなりません。\nLSFファイルの \"ADDRESS_STATIC\" の値、もしくは CodeWarrior for DSi の設定を確認してください。"]
[152,"dwc_nand1.srl","Card/NAND","DEBUG DWCライブラリを使用する","専用SRLを用意する必要あり","エラーが表示されること","DWCライブラリ","開発用サーバにアクセスするためのライブラリが使用されています．製品用サーバへアクセスするためのライブラリを使用してください．"]
[153,"digest_nand1.srl","Card/NAND","ファイル末尾を削除してファイルサイズをダイジェストの対象領域よりも小さくする","専用SRLを用意する必要あり","エラーが表示されること","ダイジェスト","ファイルサイズがダイジェストの対象範囲よりも小さくなっています。ROM末尾のパディングやROMの一部が削除されている可能性があります。"]
[154,"reserved_nand01.srl","Card/NAND","第78hバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始:78h / 終了:7Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[155,"reserved_nand02.srl","Card/NAND","第7Ｆhバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始:78h / 終了:7Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[156,"reserved_nand03.srl","Card/NAND","第160hバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始:160h / 終了:17Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[157,"reserved_nand04.srl","Card/NAND","第17Fhバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始:160h / 終了:17Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[158,"reserved_nand05.srl","Card/NAND","第15hバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始:15h / 終了:1Bh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[159,"reserved_nand06.srl","Card/NAND","第1Bhバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始:15h / 終了:1Bh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[160,"reserved_nand07.srl","Card/NAND","第99hバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 99h / 終了: BFh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[161,"reserved_nand08.srl","Card/NAND","第BFhバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 99h / 終了: BFh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[162,"reserved_nand09.srl","Card/NAND","第240hバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 240h / 終了: 2EFh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[163,"reserved_nand10.srl","Card/NAND","第2EFhバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 240h / 終了: 2EFh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[164,"reserved_nand11.srl","Card/NAND","第378hバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 378h / 終了: 39Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[165,"reserved_nand12.srl","Card/NAND","第39Fhバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 378h / 終了: 39Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[166,"reserved_nand13.srl","Card/NAND","第3B4hバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 3B4h / 終了: F7Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[167,"reserved_nand14.srl","Card/NAND","第F7Fhバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 3B4h / 終了: F7Fh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[168,"reserved_nand15.srl","Card/NAND","第1BChバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 1BCh / 終了: 1BEh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[169,"reserved_nand16.srl","Card/NAND","第1BEhバイトを01hにする","スクリプト","エラーが表示されること","予約領域\n(開始: 1BCh / 終了: 1BEh)","不正な値が含まれています。この領域をすべて0で埋めてください。"]
[170,"touch_try_ds_card01.srl","Card","NIS_FOR_TWLSDKライブラリを使用する","専用SRL用意済み","用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときにエラーが表示されないこと","Touch!Try!DS体験版対応","Touch!Try!DS体験版ではNISライブラリを使用する必要があります．"]
[171,"touch_try_ds_card02.srl","Card","NIS_FOR_TWLSDKライブラリを使用しない","スクリプト","用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときにエラーが表示されること\n(それ以外ではエラーが表示されないこと)","Touch!Try!DS体験版対応","Touch!Try!DS体験版ではNISライブラリを使用する必要があります．"]
[172,"touch_try_ds_card03.srl","Card","ノーマルアプリジャンプフラグを立てる(第1Dh[0]を1にする)","スクリプト","用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときにエラーが表示されること\n(それ以外ではエラーが表示されないこと)","Touch!Try!DS体験版対応","Touch!Try!DS体験版でのアプリケーションジャンプは禁止されています．"]
[173,"touch_try_ds_card04.srl","Card","tmpジャンプフラグを立てる(第1Dh[1]を1にする)","スクリプト","用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときにエラーが表示されること\n(それ以外ではエラーが表示されないこと)","Touch!Try!DS体験版対応","Touch!Try!DS体験版でのtmpジャンプは禁止されています．"]
[174,"touch_try_ds_card05.srl","Card","SDカード使用フラグを立てる(第1B4h-1B7h[3]を1にする)","スクリプト","用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときにエラーが表示されること\n(それ以外ではエラーが表示されないこと)","Touch!Try!DS体験版対応","Touch!Try!DS体験版でのSDカード使用は禁止されています．"]
[175,"touch_try_ds_card06.srl","Card","SDK付属のシステムコールライブラリを使用する","専用SRL用意済み","用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときにエラーが表示されること\n(それ以外ではエラーが表示されないこと)","Touch!Try!DS体験版対応","Touch!Try!DS体験版では，SDK付属のシステムコールライブラリを使用せず，\n弊社より体験版専用に提供されたライブラリを使用してください．",null,null,"サイズが大きいので\n西川がローカルで所有"]
[176,"touch_try_ds_card07.srl","Card","サイズを128MByteにする","専用SRL用意済み","用途を「Touch!Try!DS体験版」にしたときに警告が表示されること\n(それ以外ではエラーが表示されないこと)","Touch!Try!DS体験版対応","Touch!Try!DS体験版のファイルサイズは96MByte以下である必要があります．\nサイズオーバーしたROMを提出する場合，弊社窓口にご相談ください．",null,null,"サイズが大きいので\n西川がローカルで所有"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}