{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":40,"n_cols":11,"rows_kept":40,"merged":[[4,1,5,8],[6,2,6,4],[6,5,6,8],[7,1,10,8],[11,1,13,8],[14,1,14,7],[15,1,18,8],[19,1,22,8],[23,1,26,8],[27,1,30,8],[31,1,38,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"TWL-NORフラッシュマップ"]
[]
[]
["0x000","NTR-IPL2ヘッダ\n40bytes"]
[]
["0x020","0x01e0"]
[null,"NTR無線パラメータ\n472bytes"]
[]
[]
[]
["0x200","TWL-NORファーム予約領域\n256bytes"]
[]
[]
["0x2F0",{"$nulls":7},"0x80"]
["0x300","TWL-WiFi設定データ\n2048bytes"]
[]
[]
[]
["0xb00","NTR-WiFi設定データ\n1024bytes"]
[]
[]
[]
["0xf00","NTR本体設定データ　ミラー１\n256bytes"]
[]
[]
[]
["0x1000","NTR本体設定データ　ミラー２\n256bytes",{"$nulls":8},"NTR-WiFi設定データのアドレスは、NTR本体設定データアドレス-0x400で算出。"]
[{"$nulls":10},"TWL-WiFi設定データのアドレスは、NTR-WiFi設定データアドレス-0x800で算出で問題ない？"]
[{"$nulls":10},"※TWL-WiFi設定データ、NTR-WiFi設定データ、NTR本体設定データはリニアに並んでいないといけなくなる。"]
[]
["0x1100"]
{"$rows_empty":7}
["0x2000"]