{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["値の書き換え","基本操作"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"値の書き換え","index":0,"n_rows":37,"n_cols":17,"rows_kept":37,"merged":[[7,1,7,10],[18,1,18,16],[29,1,29,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["マスタエディタ デバッグ項目 (書き換えチェック編)",{"$nulls":3},"(SRLとTAD両方についてチェックする)"]
[]
["○リージョンが選択されるか"]
["リージョン","日本","米国","欧州","豪州","欧+豪","オール"]
["バイナリ","00000001","00000002","00000004","00000008","0000000C","FFFFFFFF"]
[]
["○ペアレンタルコントロールの値がセットできるか"]
["団体","バイナリチェック"]
["CERO","全年齢(80h)","12(8Ch)","15(8Fh)","17(91h)","18(92h)",null,"審査中(C0h)"]
["ESRB","制限なし(80h)","3(83h)","6(86h)","10(8Ah)","13(8Dh)","17(91h)","審査中(C0h)"]
["USK","全年齢(80h)","6(86h)","12(8Ch)","16(90h)","18(92h)",null,"審査中(C0h)"]
["PEGI","制限なし(80h)","3(83h)","7(87h)","12(8Ch)","16(90h)","18(92h)","審査中(C0h)"]
["PEGI_PRT","制限なし(80h)","4(84h)","6(86h)","12(8Ch)","16(90h)","18(92h)","審査中(C0h)"]
["PEGI_BBFC","制限なし(80h)","3(83h)","4(84h)","7(87h)","8(88h)","12(8Ch)","15(8Fh)","16(90h)","18(92h)","審査中(C0h)"]
["OFLC","G[0](80h)","PG[7](87h)","M[14](8Eh)","MA[15](8Fh)",null,null,"審査中(C0h)"]
[]
[]
["○リージョンに含まれる団体には値がセットされて、含まれない団体は00hにクリアされるか"]
["リージョン","バイナリチェック"]
["日本","CERO","ESRB","予約","USK","PEGI","予約","PEGI_PRT","PEGI_BBFC","OFLC","予約(GRB)","予約","予約","予約","予約","予約","予約"]
["米国","CERO","ESRB","予約","USK","PEGI","予約","PEGI_PRT","PEGI_BBFC","OFLC","予約(GRB)","予約","予約","予約","予約","予約","予約"]
["欧州","CERO","ESRB","予約","USK","PEGI","予約","PEGI_PRT","PEGI_BBFC","OFLC","予約(GRB)","予約","予約","予約","予約","予約","予約"]
["豪州","CERO","ESRB","予約","USK","PEGI","予約","PEGI_PRT","PEGI_BBFC","OFLC","予約(GRB)","予約","予約","予約","予約","予約","予約"]
["欧州+豪州","CERO","ESRB","予約","USK","PEGI","予約","PEGI_PRT","PEGI_BBFC","OFLC","予約(GRB)","予約","予約","予約","予約","予約","予約"]
["オール","CERO","ESRB","予約","USK","PEGI","予約","PEGI_PRT","PEGI_BBFC","OFLC","予約(GRB)","予約","予約","予約","予約","予約","予約"]
[]
[{"$nulls":4},"値がセットされる団体"]
[]
["○「レーティング表示不要」にチェックを入れたとき、リージョンに含まれる団体には80hがセットされて、含まれない団体は00hにクリアされるか"]
["リージョン","バイナリチェック"]
["日本","CERO","ESRB","予約","USK","PEGI","予約","PEGI_PRT","PEGI_BBFC","OFLC","予約(GRB)","予約","予約","予約","予約","予約","予約"]
["米国","CERO","ESRB","予約","USK","PEGI","予約","PEGI_PRT","PEGI_BBFC","OFLC","予約(GRB)","予約","予約","予約","予約","予約","予約"]
["欧州","CERO","ESRB","予約","USK","PEGI","予約","PEGI_PRT","PEGI_BBFC","OFLC","予約(GRB)","予約","予約","予約","予約","予約","予約"]
["豪州","CERO","ESRB","予約","USK","PEGI","予約","PEGI_PRT","PEGI_BBFC","OFLC","予約(GRB)","予約","予約","予約","予約","予約","予約"]
["欧州+豪州","CERO","ESRB","予約","USK","PEGI","予約","PEGI_PRT","PEGI_BBFC","OFLC","予約(GRB)","予約","予約","予約","予約","予約","予約"]
["オール","CERO","ESRB","予約","USK","PEGI","予約","PEGI_PRT","PEGI_BBFC","OFLC","予約(GRB)","予約","予約","予約","予約","予約","予約"]
["加えて、ROMヘッダの20Fhが01hにセットされることをチェック"]

{"sheet":"基本操作","index":1,"n_rows":53,"n_cols":5,"rows_kept":53,"merged":[[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4],[27,1,27,4],[32,0,32,5],[33,0,33,5],[34,0,34,5],[35,0,35,5],[36,0,36,5],[37,0,37,5],[38,0,38,5],[39,0,39,5],[40,0,40,5],[41,0,41,5],[46,0,46,5],[47,0,47,5],[48,0,48,5],[51,0,51,5],[52,0,52,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["マスタエディタ デバッグ項目 (基本操作編)",null,"(SRLとTAD両方についてチェックする)"]
[]
["[正常系]"]
[]
["○出力ファイルの保存/読み込みができるかテスト"]
[null,"デスクトップ","マイドキュメント","C:\\","C:\\保存先"]
["SRL/TADの読み込み(メニュー)"]
["SRL/TADの読み込み(ドラッグ)"]
["一式の保存"]
["SRLの保存"]
["ミドルウェアリストの保存(XML)"]
["ミドルウェアリストの保存(HTML)"]
[]
["○一時ファイルの保存/読み込みができるかテスト"]
[null,"デスクトップ","マイドキュメント","C:\\","C:\\保存先"]
["保存"]
["読み込み"]
[]
[]
["[異常系]"]
["操作","チェック項目"]
["SRLの保存のみ","読み込んだSRLがなくなったときSRLの書き込み失敗ダイアログが出るか"]
["SRLの保存のみ","TADの一時SRLファイルがなくなったときにSRLの書き込み失敗ダイアログが出るか"]
["一式の保存","上と同じ"]
["一式の保存","上と同じ"]
["一時ファイルの読み込み","一時ファイルに記載したSRLがなくなったときに警告ダイアログが出るか"]
["一時ファイルの保存","SRLを読み込んでいないときに一時ファイルの保存ができるか"]
["一時ファイルの読み込み","上記の一時ファイルを読み込むことができるか"]
["終了処理","一式を保存せずに終了処理をしたときに一時SRLが削除されるか"]
[]
[]
["○TAD読み込み"]
["チェック項目"]
["SRLからmaketadで作成したTADを読み込んだとき、出力SRLが元のSRLと一致するか"]
["TADを読み込んでから別のTADを読み込んだときにも上記が成立するか"]
["SRLを読み込んでから別のTADを読み込んだときにも上記が成立するか"]
["TADを読み込んでから別のSRLを読み込んだときにも上記が成立するか"]
["SRLを読み込んでから別のSRLを読み込んだときにも上記が成立するか"]
["TADを読み込んでから別の不正なTADを読み込んだときに、最初に読み込んだTADに対してSRLライトができるか"]
["SRLを読み込んでから別の不正なTADを読み込んだときに、上記の処理ができるか"]
["TADを読み込んでから別の不正なSRLを読み込んだときに、最初に読み込んだTADに対してSRLライトができるか"]
["SRLを読み込んでから別の不正なSRLを読み込んだときに、上記の処理ができるか"]
["GUI、出力SRLバイナリ、提出確認書をチェック"]
[]
["[新機能のチェック]"]
["○コマンドライン対応"]
["チェック項目"]
["コマンドラインからのパス指定で起動して、その後、提出データ一式の作成までの処理を正常に終えることができるか"]
["第一引数にSRL/TADを指定したときに正常に起動して、その後、提出データ一式の作成までの処理を正常に終えることができるか"]
[]
["○DSiウェア情報の表示"]
["チェック項目"]
["市販NANDアプリのサイズを電卓の値と比較して正常かどうかを確認する"]