{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":2,"rows_kept":29,"merged":[[1,1,8,1],[12,1,23,1],[26,1,28,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["○TWL、NTR共通編"]
["後SRLの先頭バイトをいじる","異常系"]
["後SRLの最終バイトをいじる"]
["後SRLの最後に1バイト追加する"]
["後SRLの署名の先頭バイトをいじる"]
["後SRLの署名の最終バイトをいじる"]
["後SRLの署名の直後のバイトをいじる"]
["異なるタイトルのマスタリング後SRLを指定する"]
["後SRLにマスタリングしていないSRLを指定する"]
[]
["○TWL編"]
["マスタリングしたSRLでエラーが出ないことを確かめる","正常系"]
["後SRLのAES1領域の先頭バイトをいじる","異常系"]
["後SRLのAES1領域の最終バイトをいじる"]
["後SRL(NANDアプリ)のAES2領域の先頭バイトをいじる"]
["後SRL(NANDアプリ)のAES2領域の最終バイトをいじる"]
["後SRLのAES1領域の直前のバイトをいじる"]
["後SRLのAES1領域の直後のバイトをいじる"]
["後SRL(NANDアプリ)のAES2領域の直前のバイトをいじる"]
["後SRL(NANDアプリ)のAES2領域の直後のバイトをいじる"]
["後SRLのKeyTable2領域の先頭バイトをいじる"]
["後SRLのKeyTable2領域の最終バイトをいじる"]
["後SRLの0xf7fをいじる"]
["デバッグ動作禁止フラグが下がったSRL(以前のバージョン)を使う"]
[]
["○NTR編"]
["マスタリングしたSRLでエラーが出ないことを確かめる","異常系"]
["後SRLの0x377をいじる"]
["後SRLの0x3b4をいじる"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}