{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["MRCチェックリスト","リージョンのチェック","レーティングのチェック"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"MRCチェックリスト","index":0,"n_rows":125,"n_cols":9,"rows_kept":125,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,0,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[2,0,32,0],[2,1,27,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,7,12,7],[2,8,78,8],[5,2,8,2],[5,3,8,3],[5,4,8,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,2,13,2],[12,3,13,4],[14,3,14,4],[14,7,32,7],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[24,2,27,2],[24,5,27,5],[24,6,27,6],[28,1,32,1],[28,3,28,4],[29,2,30,2],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[33,0,116,0],[33,1,57,1],[33,3,36,4],[34,2,35,2],[36,7,37,7],[37,2,40,2],[37,3,40,4],[39,7,42,7],[41,2,42,2],[41,3,42,4],[41,6,42,6],[43,2,44,2],[43,3,44,4],[44,7,58,7],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[47,2,49,2],[47,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[56,2,57,2],[56,5,57,5],[56,6,57,6],[58,1,97,1],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[58,4,59,4],[60,2,64,2],[60,3,64,3],[60,4,64,4],[60,7,61,7],[63,7,70,7],[65,2,67,2],[65,3,67,3],[65,4,67,4],[68,2,72,2],[68,3,70,3],[68,4,70,4],[71,3,72,4],[71,7,72,7],[74,3,75,4],[74,7,75,7],[76,7,79,7],[77,2,82,2],[77,3,82,4],[79,5,80,5],[79,8,81,8],[81,5,82,5],[82,7,83,7],[82,8,115,8],[84,7,85,7],[88,2,89,2],[88,3,89,3],[88,4,89,4],[88,7,89,7],[90,3,90,4],[90,7,91,7],[91,3,91,4],[94,2,97,2],[94,5,97,5],[94,6,97,6],[94,7,99,7],[98,1,116,1],[98,3,100,4],[99,2,100,2],[101,2,104,2],[101,3,101,4],[101,7,112,7],[102,3,102,4],[103,3,103,4],[104,3,104,4],[106,3,106,4],[107,3,107,4],[108,3,108,4],[109,3,109,4],[110,2,111,2],[110,3,111,4],[112,3,112,4],[113,3,113,4],[114,2,116,2],[114,3,116,4],[114,7,116,7],[119,1,119,5],[120,1,120,5],[121,1,121,5],[122,1,122,5],[123,1,123,5],[124,1,124,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["エラー区分","ROM内の位置","チェック対象範囲",null,null,"チェック内容","表示するメッセージ","結果","アップデートの\n必要性"]
[null,null,"項目名","開始(HEX)","終了(HEX)"]
["ROMチェック\nNTR-MRC互換","ROMヘッダ\n(NTR互換領域)","ソフトタイトル名","000","00b","ASCIIコードの20h-5Fh以外が使用されている","使用不可のASCIIコードが使用されています。","エラー","なし"]
[{"$nulls":5},"末尾から20h以外の使用可能文字までの間に20hが使用されている","未使用部分には00hを登録してください。"]
[{"$nulls":5},"20h以外の使用可能文字どおしの間に00hが使用されている","スペース部分には20hを登録してください。"]
[null,null,"イニシャルコード","00c","00f","ASCIIコードの20h-5Fh以外が使用されている","使用不可のASCIIコードが使用されています。"]
[{"$nulls":5},"\"NTRJ\"が使用されている","SDKデフォルトのコード(NTRJ)が使用されています。"]
[{"$nulls":5},"(1Dhのfor_chinaフラグが立っているときのみ)末尾が'C'ではない","中国本体対応フラグとの矛盾があります。"]
[{"$nulls":5},"(1Dhのfor_koreaフラグが立っているときのみ)末尾が'K'ではない","韓国本体対応フラグとの矛盾があります。"]
[null,null,"メーカーコード","010","011","ASCIIコードの20h-5Fh以外が使用されている","使用不可のASCIIコードが使用されています。"]
[null,null,"本体コード","012",null,"00h以外の値が格納されている","不正な値です。"]
[null,null,"デバイスタイプ","013",null,"00h以外の値が格納されている","不正な値です。00hを設定してください。"]
[null,null,"デバイス容量","014",null,"ROMサイズ < 実ファイルサイズ","実ファイルサイズよりも小さい値が設定されています。"]
[{"$nulls":5},"ROMサイズ > 実ファイルサイズ","実ファイルサイズに比べて無駄のある値が設定されています。","警告"]
[null,null,"特定仕向地","01d",null,"00h、40h、80h以外が格納されている","不正な値です。","エラー"]
[null,null,"リマスターバージョン","01e",null,"[00h-09h,E0h]以外が格納されている","不正な値です。正式版では00h-09hのいずれかの値、事前版ではE0hを登録してください。"]
[null,null,"諸フラグ","01f",null,"第6bitが立っている","rfsファイルでROMSpeedTypeが設定されていません。"]
[null,null,"ROMコントロール情報","060","067","(ROMサイズが64MBitのときのみ)1TROMが設定されている","64MBitにはワンタイムPROMタイプのROMは用意されていません。"]
[{"$nulls":5},"(ROMサイズが1GBitのときのみ)MROMが設定されている","1GBit以上の場合にはワンタイムPROM設定にしてください。"]
[null,null,"バナーオフセット","068","06b","00000000hになっている","バナーデータが設定されていません。"]
[null,null,"セキュア領域のCRC","06c","06d","計算したCRCと一致しない","計算結果と一致しません。セキュア領域が改ざんされた可能性があります。"]
[null,null,"キャラクターデータCRC","15c","15d","[0C0h,15Bh]のCRCを計算した結果と一致しない","計算結果と一致しません。キャラクターデータが改ざんされた可能性があります。"]
[null,null,"ROMヘッダCRC","15e","15f","[000h,15Dh]のCRCを計算した結果と一致しない","計算結果と一致しません。ROMヘッダが改ざんされた可能性があります。"]
[null,null,"ROM実効サイズ","080","083","00hでパディングされている","値が設定されていません。"]
[null,null,"予約領域","015","01d","00h以外の値が格納されている","不正な値が含まれています。00hのみで領域を埋めてください。"]
[{"$nulls":3},"078","07f"]
[{"$nulls":3},"090","0bf"]
[{"$nulls":3},"160","17f"]
[null,"ROMヘッダ外","実ファイルサイズ","SRLファイルのサイズ",null,"2のべき乗ではない","中途半端な値です。通常では2のべき乗の値です。"]
[null,null,"SI-Flash対応","最終20Mbit",null,"(ROMサイズに1Gbitが指定されたときのみ)\n1Gbitの最終20MbitにFFh以外が格納されている","1GbitROMの容量制限が守られていません。"]
[{"$nulls":3},"最終40Mbit",null,"(ROMサイズに2Gbitが指定されたときのみ)\n2Gbitの最終40MbitにFFh以外が格納されている","2GbitROMの容量制限が守られていません。"]
[null,null,"システムコールライブラリ","ARM9Staticの先頭32Byte",null,"00hでパディングされている","システムコールライブラリがSDKデフォルトです。"]
[null,null,"セグメント3CRC","3000","3fff","計算結果が真値(固定値)と一致しない","セグメント3領域のデータに誤りがあります。"]
["ROMチェック\nマスタエディタ独自","ROMヘッダ\n(NTR互換領域)","プラットフォーム","012",null,"02h(Hybrid)と03h(TWL Limited)以外の値となっており、かつ、\n署名有効フラグが立っていない。","本プログラムはTWL対応ROM専用です。\nNTR専用ROMデータを入力することはできません。","エラー(個別)"]
[null,null,"NANDアプリのHYBRID条件",null,null,"(NANDアプリのときのみ)クローンブートでないのにHYBRIDになっている","クローンブート対応でないNANDアプリをHYBRID版として作成することは許可されていません。","エラー"]
[{"$nulls":5},"(NANDアプリのときのみ)SDK5.1PR以前かつHYBRID","TWLSDK 5.1PR 以前を使用している場合、HYBRID版を作成するには、\n弊社窓口への確認が必要です。","警告"]
[null,null,"NANDアプリのLIMITED条件",null,null,"(NANDアプリのときのみ)LIMITEDなのにクローンブート署名がある","クローンブート対応のNANDアプリがLIMITED版として作成されています。","エラー"]
[null,null,"デバイス容量","014",null,"(カードアプリのときのみ)ROMサイズ < 実ファイルサイズ (Touch!Try!DS用ソフトを除く)","実ファイルサイズよりも小さい値が設定されています。"]
[{"$nulls":5},"(カードアプリのときのみ)ROMサイズ > 実ファイルサイズ (Touch!Try!DS用ソフトを除く)","実ファイルサイズに比べて無駄のある値が設定されています。","警告"]
[{"$nulls":5},"(カードアプリのときのみ)256Mbit～4Gbitの範囲に入っていない (Touch!Try!DS用ソフトを除く)","指定可能な容量ではありません。","エラー"]
[{"$nulls":5},"(NANDアプリのときのみ)1Mbit～256Mbitの範囲に入っていない (NintendoZone用ソフトを除く)","NANDアプリに対して指定可能な容量ではありません。"]
[null,null,"AES暗号","01c",null,"(カードアプリのときのみ)AES有効フラグが立っていない、\nあるいはAES領域1のサイズが0","AES暗号化が無効になっています。セキュリティ上の問題があります。"]
[{"$nulls":5},"(NANDアプリのときのみ)AES有効フラグが立っていない、\nあるいはAES領域1のサイズが0、あるいはAES領域2のサイズが0"]
[null,null,"デバッガ動作禁止フラグ","01c",null,"(システム・セキュア・ランチャーアプリのときのみ)\n第3bitが立っていない","デバッガ上で解析可能な設定になっています。デバッガ向けのソフトとして\nROMをリリースする場合にはセキュリティ上問題がないかご確認ください。","警告"]
[{"$nulls":5},"(ユーザアプリのみ)第3bitが立っている","デバッガ上で解析不可能な設定になっています。この設定は許可されていません。","エラー"]
[null,null,"旧開発用暗号フラグ","01c",null,"TWL暗号フラグが立っており、かつ、\nクローンブート署名が存在する(先頭2Byteがマジックコード)","このROMはクローンブート対応アプリですが、\n製品用本体ではクローンブートができなくなります。"]
[null,null,"特定仕向地","01d",null,"第0-1bit、第6-7bit以外のbitが立っている","不正なビットが立っています。この設定は許可されていません。"]
[null,null,"アプリジャンプ","01d",null,"(カードアプリのみ)ノーマルアプリジャンプが設定されている","ゲームカード向けのアプリでは、ノーマルアプリジャンプは許可されていません。"]
[{"$nulls":5},"(カードアプリのみ)tmpアプリジャンプが設定されている","ゲームカード向けのアプリでは、tmpアプリジャンプは許可されていません。"]
[{"$nulls":5},"ノーマルアプリジャンプとTmpジャンプアプリジャンプが設定されている。","ノーマルアプリジャンプとTMPアプリジャンプを同時に設定することはできません。"]
[null,null,"リマスターバージョン","01e",null,"[00h-0Fh,E0h]以外が格納されている","不正な値です。正式版では00h-0Fhのいずれかの値、事前版ではE0hを登録してください。"]
[null,null,"諸フラグ","01f",null,"(カードアプリのみ)第6bitが立っている","rfsファイルでROMSpeedTypeが設定されていません。"]
[null,null,"ロード先アドレス","028","02b","0x02004000未満である","プログラムのロード先アドレスは、0x02004000以降でなければなりません。\nLSFファイルの \"ADDRESS_STATIC\" の値、もしくは、\nCodeWarrior for DSi の設定を確認してください。"]
[null,null,"ROMコントロール情報","060","067","1TROM以外が設定されている","TWLではマスクROMは用意されていません。ワンタイムPROM設定にしてください。"]
[null,null,"セキュア領域のCRC","06c","06d","(カードアプリのときのみ)計算したCRCと一致しない","計算結果と一致しません。セキュア領域が改ざんされた可能性があります。"]
[null,null,"TWL ROMオフセット","090","093","(カードアプリのときのみ)以下の条件のいずれかを満たす。\n・ TWLノーマル領域ROMオフセットの下位15bit (以下、NA)が 0。\n・ TWLセキュア領域ROMオフセット(以下、KA) が 0。\n・ NA > KA","TWLノーマル領域ROMオフセット(NA)およびTWL専用領域ROMオフセット(KA)は、\nともに1以上でなければならず、かつ NA は KA を超えてはいけません。"]
[null,null,"予約領域","015","01b","00h以外の値が格納されている","不正な値が含まれています。00hのみで領域を埋めてください。"]
[{"$nulls":3},"099","0bf"]
[null,"ROMヘッダ\n(TWL専用領域)","リージョン","1b0","1b3","不正な組み合わせになっている(別シート参照)","仕向地の組み合わせが不正です。\nペアレンタルコントロールの情報を無視して読み込みました。"]
[{"$nulls":5},"(システムアプリのみ)オールリージョンが設定されている","全リージョンが設定されています。仕向地別に設定する必要がないかご確認ください。","警告"]
[null,null,"アクセスコントロール情報","1b4","1b7","(ユーザカードアプリのとき)\nすべてのアクセスが禁止される","*** へのアクセスは許可されていません。","エラー"]
[{"$nulls":5},"(ユーザNANDアプリ)NANDアクセスのみ無条件で許可\n・Shared2ファイルは別項目でチェック\n・SDカードアクセスは別項目でチェック\n・写真データベースアクセスは別項目でチェック"]
[{"$nulls":5},"(システムアプリ)\nすべてのアクセスが許可されるが、警告が出力される","*** へアクセス可能になっています。","警告"]
[{"$nulls":5},"未定義のビットが立っている","未定義のアクセスビットが設定されています。この設定は許可されていません。","エラー"]
[{"$nulls":5},"(ユーザ/システム問わず)第5bitと第8bitが同時に立っている","ゲームカードアクセス方法にノーマルモードとNTRモードの両方を設定することはできません。"]
[null,null,"SDカードアクセス","1b4","1b7","(ユーザカードアプリ)\nSDアクセスビット、sdmc_write_access ビット、sdmc_read_access ビットの\nいずれかが立っていない","・SDカードへのアクセスは許可されていません。\n・SDカードへのリードアクセスは許可されていません。\n・SDカードへのライトアクセスは許可されていません。"]
[{"$nulls":5},"(ユーザNANDアプリ)\n○SDK5.2正式版以降のバージョンのとき\n  SDアクセスビットが立っているのに\n  sdmc_write_access ビットか sdmc_read_access ビットのいずれかが立っていない","SDカードへのアクセス権の設定が不十分です。\nRSFファイルのSDCardAccessプロパティに、\n\"None\"、\"Read\"、\"Write\"、\"ReadWrite\"のいずれかを指定する必要があります。"]
[{"$nulls":5},"(ユーザNANDアプリ)\n○SDK5.2正式版以前のバージョンのとき\n SDアクセスビット、sdmc_write_access ビット、sdmc_read_access ビットの\n いずれかが立っていない","・SDカードへのアクセスは許可されていません。\n・SDカードへのリードアクセスは許可されていません。\n・SDカードへのライトアクセスは許可されていません。"]
[null,null,"写真データベースアクセス","1b4","1b7","(ユーザカードアプリ)\n・写真データベースへのアクセスビットが立っている","・写真データベースへのリードアクセスは許可されていません。\n・写真データベースへのライトアクセスは許可されていません。"]
[{"$nulls":5},"(ユーザNANDアプリ)\n・ photo_writeビットが立っているのに第10bit(JpegSign)が立っていない\n・ photo_writeビットが立っていないのに第10bit(JpegSign)が立っている","・写真データベースへのライトアクセスが指定されているにもかかわらず\n  Jpeg署名(JpegSign)が有効になっていません。\n・写真データベースへのライトアクセスが指定されていないにもかかわらず\n  Jpeg署名(JpegSign)が有効になっています。"]
[{"$nulls":5},"(NANDアプリのとき)\nphoto read もしくは　photo write が立っているのにTCLライブラリが使用されていない","写真データベースへのアクセスが指定されているにもかかわらず\nTCLライブラリが使用されていません。"]
[{"$nulls":3},"1b4-1b7, 使用ライブラリ,\nSDKバージョン",null,"以下の条件をすべて満たす。\n* TCLライブラリが使われている\n* TwlSDK5.3系を使用しているがpatch2以下。\n* photo write が立っている","TwlSDK5.3 patch3以前のSDKを使用して作成されたソフトでは、TCL_DeletePicture()関数の使用は禁止されています。ソフト内でTCL_DeletePicture()関数を使用していないかを確認してください。もし上記の関数を使用していない場合、本警告を無視していただいて結構です。","警告"]
[{"$nulls":5},"以下の条件をすべて満たす。\n* TCLライブラリが使われている\n* TwlSDK5.2系を使用しているがpatch3以下。\n* photo write が立っている","TwlSDK5.2 patch4以前のSDKを使用して作成されたソフトでは、TCL_DeletePicture()関数の使用は禁止されています。ソフト内でTCL_DeletePicture()関数を使用していないかを確認してください。もし上記の関数を使用していない場合、本警告を無視していただいて結構です。"]
[null,null,"SCFG設定","1b8","1bb","第31bitが立っている(ランチャーを除く)","SCFGレジスタへアクセス可能になっています。","警告"]
[null,null,"TWL拡張諸フラグ","1bf",null,"第6bitが立っている","本来、立つことのないフラグが立てられています。ビルド時の設定をご確認ください。","エラー"]
[null,null,"アイコン表示フラグ",null,null,"第3bitと第4bitが同時に立っている","ワイヤレス通信アイコンとWi-Fi通信アイコンは同時に表示できません。"]
[null,null,"拡張常駐モジュール","1c0","1c3","(カードアプリのときのみ)\n(TWL専用領域ROMオフセット×0x80000 + KeyTableの領域サイズ(12KB))\n   > (ARM9拡張常駐モジュールROMオフセット) が成立する","TWL拡張常駐モジュールの配置に問題があります。弊社窓口にご連絡ください。","エラー"]
[null,null,"Shared2ファイル\n(file0 - file5)","20c,20d,214-217",null,"アクセスフラグ(アクセスコントロール情報の第6bit)が立っていないのに\nfile0 - file5のいずれかのサイズが設定されている","Shared2ファイルへのアクセスが指定されていないにもかかわらず\nファイルサイズが設定されています。"]
[{"$nulls":5},"アクセスフラグ(アクセスコントロール情報の第6bit)が立っているのに\nfile0 - file5のどのサイズも設定されていない","Shared2ファイルへのアクセスが指定されているにもかかわらず\nファイルサイズが設定されていません。"]
[{"$nulls":5},"値 > 0 かつ 設定ファイル中の真値と一致しない","（ユーザアプリのとき)Shared2ファイル(No.*)のファイルサイズが****となっています。\n正しい値かどうかをご確認ください。\n",null,"あり (設定ファイルの更新)"]
[{"$nulls":6},"(システムアプリのとき)\nShared2ファイル(No.*)のファイルサイズが****となっています。\n正しい値かどうかをご確認ください。","警告"]
[{"$nulls":5},"値 > 0 かつ アクセス許可されていない","(ユーザアプリのとき)Shared2ファイル(No.*)へのアクセスは許可されていません。","エラー"]
[{"$nulls":6},"(システムアプリのとき)\nShared2ファイル(No.*)へのアクセス(非公開)が設定されています。\nアクセス許可されているかご確認ください。","警告","なし"]
[null,null,"TitleID_Lo","230","233","イニシャルコードと一致しない","TitleIDとイニシャルコードが一致しません。"]
[null,null,"Public/Privateセーブデータ","238","23f","(カードアプリのときのみ)PublicおよびPrivateセーブデータのサイズ > 0","ゲームカード向けのソフトでは、PrivateセーブデータおよびPublicセーブデータの\nサイズを指定することはできません。","エラー"]
[null,null,"レーティング","2f0","2ff","別シート参照","別シート参照"]
[null,null,"レーティング(中国版対応)","2f0","2ff","中国リージョンのときに、全レーティングが全年齢(0x80)で埋められていない","仕向地が中国である場合、すべての団体のレーティングを「全年齢」に設定する必要があります。\n(マスターROMを作成する際に、マスターエディタによって自動的に設定されますので、\nROMを再ビルドする必要はありません。)","警告"]
[null,null,"ROMヘッダ署名","f80","fff","署名を解除して抽出できるダイジェストが\n[000h,dff]のダイジェストと一致しない。","不正なROMデータです。TWL対応/専用ROMでないか\nROMデータが改ざんされている可能性があります。","エラー"]
[null,null,"アプリ種別","230","237","マスタエディタの対象アプリ種別に当てはまらない","このソフトは****アプリです。本プログラムでは未対応です。","警告"]
[{"$nulls":5},"どのアプリ種別にも当てはまらない","不正な値です。"]
[null,null,"韓国版対応","1d,1b0",null,"・リージョンが韓国なのにfor_koreaフラグが立っていない\n・リージョンが韓国でないのにfor_koreaフラグが立っている","・仕向地が韓国であるにもかかわらずRSFファイルでForKoreaが指定されていません。\n・仕向地が韓国でないにもかかわらずRSFファイルでForKoreaが指定されています。","エラー"]
[null,null,"中国版対応","1d,1b0,使用ライブラリ",null,"(ユーザアプリのとき)\n以下の組み合わせ以外である。\n・「リージョンが中国である」かつ「for_chinaフラグが立っている」かつ「OS_InitChinaを使用」\n・「リージョンが中国でない」かつ「for_chinaフラグが下りている」かつ「OS_InitChinaを不使用」\n(システムアプリのとき)\n以下の組み合わせ以外である。\n・「リージョンが中国である」かつ「for_chinaフラグが立っている」\n・「リージョンが中国でない」かつ「for_chinaフラグが下りている」","・仕向地が中国であるにもかかわらず、～が設定/使用されていません。\n・仕向地が中国でないにもかかわらず、～が設定/使用されていません。"]
[null,null,"レーティング中国版対応","2f0","2ff","中国リージョンのときに、レーティングがすべて「全年齢」(FREE:0x80)で埋められていない","中国にはレーティング審査団体が存在しませんので、中国向けソフトに対しては、\n各審査団体のレーティング値を設定する必要はありません。\n(自動的にマスターエディタが値をセットしますので、本警告を無視していただいてかまいません。)","警告"]
[null,null,"ダイジェスト","1e0","1ef","ダイジェストの対象範囲よりもファイルサイズが小さい","ファイルサイズがダイジェストの対象範囲よりも小さくなっています。\nROM末尾のパディング領域やROMの一部が削除されている可能性があります。"]
[null,null,"予約領域","1bc","1be","00h以外の値が格納されている","不正な値が含まれています。00hのみで領域を埋めてください。","エラー"]
[{"$nulls":3},"240","2ef"]
[{"$nulls":3},"378","39f"]
[{"$nulls":3},"3b4","f7f"]
[null,"ROMヘッダ外","実ファイルサイズ","SRLファイルのサイズ",null,"(カードアプリのときのみ)2のべき乗ではない(Touch!Try!DS用ソフトを除く)","中途半端な値です。通常では2のべき乗の値です。"]
[null,null,"NAND領域の使用サイズ",null,null,"(NANDアプリのときのみ)NAND使用量が32MBを超える\nNAND使用量: 以下のファイルサイズを16KB単位に切り上げて合計した値\nSRL、PublicおよびPrivateセーブデータ、TMD、サブバナー","NANDアプリによるNAND領域の使用サイズが32MBを超えています。"]
[{"$nulls":5},"(NANDアプリかつユーザアプリのときのみ)\nNAND使用量が16MBを超える(NintendoZone用ソフトを除く)","NANDアプリによるNAND領域の使用サイズが16MBを超えています。","警告"]
[null,null,"SI-Flash対応","最終20Mbit",null,"(カードアプリかつROMサイズに1Gbitが指定されたときのみ)\n最終20MbitにFFh以外が格納されている  (Touch!Try!DS用ソフトを除く)","1GbitROMの容量制限が守られていません。","エラー"]
[{"$nulls":3},"最終40Mbit",null,"(カードアプリかつROMサイズに2Gbitが指定されたときのみ)\n最終40MbitにFFh以外が格納されている  (Touch!Try!DS用ソフトを除く)","2GbitROMの容量制限が守られていません。"]
[{"$nulls":3},"最終83Mbit",null,"(カードアプリかつROMサイズに4Gbitが指定されたときのみ)\n最終83MbitにFFh以外が格納されている  (Touch!Try!DS用ソフトを除く)","4GbitROMの容量制限が守られていません。"]
[{"$nulls":3},"上記のいずれか",null,"(カードアプリのときのみ)\n最終[20|40|83]Mbitを読み出すことができませんでした。(Touch!Try!DS用ソフトを除く)","最終[20|40|83]Mbitを読み出すことができませんでした。"]
[null,null,"セグメント3CRC","3000","3fff","(カードアプリのときのみ)計算結果が真値(固定値)と一致しない (Touch!Try!DS用ソフトを除く)","セグメント3領域のデータに誤りがあります。"]
[null,null,"バナー","バナー格納領域\n(中韓の領域を除く)",null,"一般版として使用可能な文字セット以外が使用されている(本体設定アプリを除く)","不正な文字セットが使用されています。"]
[null,null,"バナー(韓国)","バナー格納領域\n(韓国の領域のみ)",null,"(韓国の領域のみ)韓国版の文字として使用可能な文字セット以外が使用されている","韓国版バナーとして不正な文字セットが使用されています。"]
[null,null,"バナー(中国)","バナー格納領域\n(中国の領域のみ)",null,"(中国の領域のみ)中国版の文字として使用可能な文字セット以外が使用されている","中国版バナーとして不正な文字セットが使用されています。"]
[null,null,"Debug/Releaseビルド","使用ライブラリを調べる",null,"使用ライセンスに\"[NINTENDO:DEBUG]\"が埋め込まれている","このROMはFINALROMビルドではありません。必ずFINALROMビルドのROMをご提出ください。"]
[null,null,"カードアプリのLIMITED条件","12, 230-234, SDKバージョン",null,"以下の条件をすべて満たす．\n・ カードアプリである\n・ LIMITEDである\n・ TWLSDK5.3 を使用しているが，patch 0以下","カードアプリをLIMITED版として作成する場合には、TwlSDK5.3 patch1以降を使用してください。"]
[{"$nulls":5},"以下の条件をすべて満たす．\n・ カードアプリである\n・ LIMITEDである\n・ TWLSDK5.2 を使用しているが，patch 2以下","カードアプリをLIMITED版として作成する場合には、TwlSDK5.2 patch3以降を使用してください。"]
[null,null,"DWCライブラリ","使用ライブラリを調べる",null,"使用ライセンスに\"[NINTENDO:DEBUG DWC*]\"が埋め込まれている","開発用サーバにアクセスするためのライブラリが使用されています。製品用サーバへアクセスするためのライブラリを使用してください。"]
[null,null,"体験版対応","使用ライブラリを調べる",null,"別シート参照"]
[null,null,"SDK ver.","ARM9常駐モジュール内を\nサーチ",null,"PR版である","ご使用のSDKバージョンがPR版です。","警告"]
[{"$nulls":5},"RC版である","ご使用のSDKバージョンがRC版です。"]
[{"$nulls":5},"設定ファイルに登録されているバージョン情報と一致しない","本プログラムに登録されているバージョン情報と一致しません。",null,"なし (追加設定ファイルの更新)"]
[]
[]
["表記","意味"]
[null,"NTR-MRCではチェック項目だったがTWLでは矛盾が生じるためチェックしない"]
[null,"NTR-MRCではチェック項目だったがTWLでは矛盾が生じるためチェックの条件が変更される"]
[null,"製品技術部用の起動オプションでのみ有効"]
[null,"チェックのしかたが不明なので問い合わせが必要"]
[null,"新バージョンで追加/変更"]

{"sheet":"リージョンのチェック","index":1,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,0,7],[2,5,6,6],[2,7,6,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["マスタエディタでの\n選択可能項目","選択によって立てられるリージョン情報のフラグ"]
[null,"日本","米国","欧州","豪州","中国","韓国","それ以外のビット"]
["日本のみ","○"]
["米国のみ",null,"○"]
["欧州のみ",null,null,"○"]
["豪州のみ",{"$nulls":3},"○"]
["欧州および豪州",null,null,"○","○"]
["オールリージョン","○","○","○","○","○","○","○"]

{"sheet":"レーティングのチェック","index":2,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[4,0,4,3],[4,4,4,5],[6,0,21,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,13,4],[6,5,13,5],[6,6,15,6],[6,7,15,7],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,3,13,3],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[18,6,19,6],[18,7,19,7],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[22,0,23,0],[23,1,23,3],[26,0,26,1],[26,2,26,3],[27,0,27,1],[27,2,27,3],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[33,1,33,4],[34,1,34,4],[37,1,37,4],[38,1,38,4],[39,1,39,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["○読み込み時にリージョンが不正"]
["すべての団体のフォームを空白にする。エラーを表示。以下の読み込み時チェックをしない。"]
[]
["○リージョンに含まれる団体のチェック"]
["とりうる値",{"$nulls":3},"読み込み時",null,"選択時","書き込み時チェック"]
["不要フラグ","有効フラグ","RPフラグ","レーティング年齢が\n設定可能リストに含まれるか\n[制限なし(=0)を含める]","チェック結果","フォームへの表示","フォーム","チェック結果"]
[0,0,0,"×","エラー①","空白","選択できない","エラー④"]
[]
[null,0,0,"○"]
[]
[null,0,1,"×"]
[]
[null,0,1,"○"]
[]
[null,1,0,"×","エラー②","空白"]
[]
[null,1,0,"○","O.K (警告①)","レーティング年齢","団体が指定するレーティング年齢\n(0がないときには「年齢制限なし」を追加)","O.K"]
[]
[null,1,1,"×","エラー②","空白","選択できない","エラー④"]
[]
[null,1,1,"○","年齢が0のとき O.K","「審査中」","「審査中」","O.K (警告①)"]
[{"$nulls":4},"0以外のときエラー③","空白","選択できない","エラー④"]
[1,1,0,"0のみ","O.K (警告②)","「レーティング表示不要」\nチェックボックスがチェックされ、\nコンボボックスには、\n「レーティング表示不要(全年齢)」と表示","「レーティング表示不要」\nチェックボックスを立てる","O.K (警告②)"]
[null,"それ以外",null,null,"エラー⑤","空白","選択できない","エラー④"]
[]
["○リージョンに含まれない団体の扱い"]
["読み込み時",null,"選択時",null,"書き込み時"]
["何もチェックしない",null,"フォームが表示されない",null,"0クリアされる"]
[]
[]
["エラー","メッセージ"]
["①","(団体名): レーティングが未定義です。"]
["②","(団体名): レーティング年齢が団体によって指定された年齢ではありません。"]
["③","(団体名): 審査中指定とレーティング年齢が同時に設定されています。"]
["④","(団体名): 選択されていません。"]
["⑤","(団体名): レーティング表示が不要なのかどうか判定できません。"]
[]
["警告","メッセージ"]
["①","(団体名): 審査中指定がされています。審査が決まり次第、再提出してください。"]
["②","(団体名): レーティング表示が不要であると選択されています。\nこの選択は、ソフトがゲームでないツール類であるときのみ選択可能です。\nレーティング表示が不要であるかどうかは弊社窓口にご相談ください。"]